广州医科大学附属第三医院黄埔院区MRI屏蔽设备及安装配套项目询价函

编制单位：广州医科大学附属第三医院

编制部门：基建科
编制日期：2023年3月

一、MRI屏蔽设备及安装配套项目介绍

该项目位于广州医科大学附属第三医院黄埔院区（广州市黄埔区长贤路55号）。该项目为放射科MRI设备的机房屏蔽设备及安装配套项目，项目范围涉及检查室、控制室和设备间等，采购内容包括射频屏蔽体、射频屏蔽门、射频屏蔽窗等设备及安装配套（详见报价清单表）。

二、MRI设备布置图及技术说明
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三、报价明细表

	黄埔院区MRI屏蔽设备及安装配套项目清单

	一
	扫描室屏蔽设备设施安装
	
	

	序号
	项 目
	描 述
	型号规格
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	RF射频屏蔽体
	主材：优质紫铜板，焊接工艺，2.0mm厚
	7460*6760*3600
	203.24
	m2
	
	

	2
	氩气及钨焊条
	
	
	1
	项
	
	

	3
	地面绝缘
	PVC板(3MM）
	7460*6760
	50.43
	m2
	
	

	4
	RF单开屏蔽门（含门框）
	纯铜结构，配欧标安全锁，铝合金边条，白色金属喷塑饰面板。门体四周安装簧片，以确保门体关闭严密。通过行程开关与设备相连
	外形:2100*1200mm
	1
	套
	
	

	5
	RF单开屏蔽小门（含门框）
	纯铜结构，配欧标安全锁，铝合金边条，白色金属喷塑饰面板。门体四周安装簧片，以确保门体关闭严密。通过行程开关与设备相连
	外形:2000*900mm
	1
	套
	
	

	6
	RF屏蔽窗（含窗框）
	双层中空玻璃内衬进口铜网，木质窗框
	视窗:1500*1000mm
	1
	套
	
	

	7
	通风波导器
	网状结构，材质不锈钢；散流器
	600*200
	2
	套
	
	

	8
	紧急排风波导
	网状结构，材质不锈钢；散流器
	300*300
	1
	套
	
	

	9
	平衡波导
	网状结构，材质不锈钢；散流器
	300*300
	1
	套
	
	

	10
	失超管
	不锈钢Ф=200㎜外保温层及警示牌
	1-10m
	1
	套
	
	

	11
	轴流风机150-300W
	Ф300 220V
	
	1
	套
	
	

	12
	传导板框
	不锈钢 3MM
	
	1
	套
	
	

	13
	无磁屏蔽体空调风管、风道安装
	优质塑弹风管、保温棉、接头等。包括设备间（酚醛树脂）风管
	
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	LM传导板集成套
	
	800*400
	1
	套
	
	

	15
	直流电源滤波器
	
	2*25A
	2
	台
	
	

	16
	照明滤波器
	多芯滤波器
	8*2A
	2
	台
	
	

	17
	光缆射频波导管
	不锈钢-定制
	
	1
	套
	
	

	18
	直流照明
	无磁LED平板灯
	64V，48W.
	8
	套
	
	

	19
	灯箱
	墙面LED灯箱画
	4500*2800
	1
	套
	
	

	20
	屏蔽体内维修插座安装
	专用插座
	220V
	1
	个
	
	

	21
	屏蔽体内专用滤波插座安装
	专用插座
	220V
	4
	个
	
	

	22
	屏蔽体内专用滤波墙面开关
	专用开关10A
	10A
	7
	位
	
	

	23
	不锈钢传导框
	材质：不锈钢
	1000*2000
	2
	套
	
	

	24
	传导板双开柜机线盘柜
	双面防火板、ABS百叶窗
	
	1
	套
	
	

	25
	进回风散流器
	ABS
	400*400MM
	6
	个
	
	

	26
	电缆桥架机维修插座
	铝合金剃装结构（包括设备间部分）
	
	1
	套
	
	

	27
	监控系统
	高清监控系统（4K以上分辨率）
	
	2
	套
	
	

	28
	磁屏蔽
	0.5mm厚度硅钢板
	12640*6500*12
	985.92
	㎡
	
	

	29
	肯格王消毒机（操作间）
	壁挂YKX-B-1000
	1000*400*220
	1
	套
	
	

	30
	排气扇
	奥克斯10寸
	额定功率37W，风量780m³/h
	2
	套
	
	

	31
	电动移门（带门禁）
	普通型电动移门
	1200*2000
	1
	套
	
	

	32
	操作间，更衣室门
	木质门
	1000*2000
	3
	樘
	
	

	33
	MRI吸音门
	特种吸音门
	1000*2000
	1
	樘
	
	

	34
	MRI设备间双开门
	木质门
	1200*2000
	1
	樘
	
	

	35
	设备专用电箱
	按设备厂家要求制作
	
	2
	套
	
	

	36
	MRI专用顶面配套安装
	采用无磁材料，铝制烤瓷网孔板
	7460*6760
	50.43
	m2
	
	

	37
	MRI专用墙面配套安装
	采用无磁材料，竹木纤维板双面敷三聚氰胺油浸纸，采用木龙骨配合安装
	7460*6760*2800
	79.63
	m2
	
	

	38
	MRI专用地面配套安装
	卷材塑胶配合接地系统，屏蔽体整体接地，通过铜制接地模块与设备间公共接地连接
	7460*6760
	50.43
	m2
	
	

	39
	无磁内外门、窗套安装
	
	2000*2700
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	合计
	

	二
	安装配套

	1
	墙体拆除（240墙）
	
	
	48
	㎡
	
	

	2
	墙面拆除
	
	
	7.84
	㎡
	
	

	3
	进机通道拆除
	
	
	1
	项
	
	

	4
	天花铝扣板拆除
	
	
	20
	㎡
	
	

	5
	砌砖（240墙）
	含过梁
	
	105.6
	㎡
	
	

	6
	墙面抹灰
	
	
	211.2
	㎡
	
	

	7
	恢复天花铝扣板
	
	
	25
	㎡
	
	

	8
	墙面瓷砖
	
	
	19.2
	㎡
	
	

	9
	地面瓷砖
	
	
	35.96
	㎡
	
	

	10
	墙面乳胶漆
	
	
	43.2
	㎡
	
	

	11
	C30混凝土浇筑（40公分厚）
	
	
	73
	㎡
	
	

	12
	操作间及设备间水电安装（含照明）
	含拆除电线
	
	1
	项
	
	

	13
	临时围挡及保护措施费
	
	
	1
	项
	
	

	14
	垃圾清运
	
	
	1
	项
	
	

	15
	地面防水卷材
	
	
	65.45
	㎡
	
	

	16
	排水管防漏导流槽
	
	
	1
	项
	
	

	17
	空调风管拆除
	
	
	1
	项
	
	

	18
	隔离围挡
	
	
	1
	套
	
	

	19
	室外冷凝水机平台及围挡
	
	
	1
	项
	
	

	
	
	
	
	
	
	合计
	

	三
	屏蔽射频效能测试
	1
	项
	
	

	四
	运输
	1
	項
	
	

	总报价
	
	工期
	


报价说明：

报价单位应对报价明细表中所有的询价内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价，不允许自行调整报价明细表中的询价内容；

2.报价文件必须包含项目工期的响应；
3.本次询价不产生成交单位，仅做价格咨询。
6

