广州医科大学附属第三医院（黄埔院区）急诊、住院部出入口防冲撞设施采购及配套安装项目需求
一、项目名称：广州医科大学附属第三医院（黄埔院区）急诊、住院部出入口防冲撞设施采购及配套安装项目
二、项目要求：
[bookmark: _GoBack]1.施工地点：广州市黄埔区长贤路55号。	
2.于急诊门门岗处（宽度为12.5米）安装全自动液压升降柱11根，于住院部东二门门岗处（宽度为10.35米）安装全自动液压升降柱9根。
3.完成新装设施调试，确保安全可靠，施工完成后做好施工现场恢复工作。
三、项目预算：人民币150,000元（含税）
四、项目商务要求
1.报价要求：投标人报价中必须包括项目全部内容的费用，费用不管是否在报价人报价书中单列，均视为报价总价中已包括该费用。
2.验收要求：按合同、谈判和报价文件约定的要求和标准进行验收。
3.付款方式：
a) 第一次付款：供应商按照签订合同在指定地点完成全部货物交货、安装并验收合格，90天内支付95%的合同款；第二次付款：质保期过后支付剩余5%尾款。
b)付款方式：采用银行汇付（含电汇）形式。
c)款项支付时，投标人同时向采购人提供相应金额的正式发票。
五、投标人资格及要求
1.必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；
2.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；
2.1提供在中华人民共和国境内有效的执照（或证书）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件证明。分公司投标的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明； 
2.2提供符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明。
3.不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：
3.1法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人。
3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
4.具有机电安装专业承包质资叁级（或以上）资质、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修肆级（或以上）资格证书、电子智能化专业承包二级（或以上）资质、安全生产许可证。
5.具有相关业绩证明（中标通知书或合同复印件）；
6.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重违法失信行为记录名单。【以采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，注：若投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司(总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。】 
7.本项目不接受联合体投标。
六、投标文件及装订顺序要求：
1.有效的法人营业执照（或证明）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件证明，提供国内注册（指按国家有关规定要求注册的），分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权原件；
2.法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人授权委托书原件（若投标授权代表为法人，则只需提供法定代表人/负责人资格证明书）；
3.法定代表人及供应商授权代表身份证复印件（若投标授权代表为法人，则只需提供法定代表人身份证复印件）；
4.投标报价表（见本文件第七项）；
5.“投标人资质要求”要求的相关证明材料；
6.组织实施方案；
7.服务承诺书；
8.投标文件一式三份（一正本两副本）。
以上资料均要求密封并加盖公章。

七、报价表（含采购设备清单及技术要求）：
	序号
	设　备
	参数要求
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	报价

	（一）急诊门【长12.5米】

	1
	全自动液压升降柱
	1）采取PLC控制，系统运行性能稳定可靠，便于集成。
2）路障机与道闸等其它设备进行联动控制，也可以与其他控制设备组合，实现自动控制。
3）在停电的情况下或出现故障时，如路障机处于升起状态需要下降时，可以通过手动操作将升起的路障机盖板回落到水平位置以让车辆通行。
4）采用国际领先的低压驱动技术，整个系统安全性高，可靠稳定。
5）遥控装置:通过无线遥控的方式，可在控制器周围40米左右范围内(根据现场的无线电通讯环境而定)，活动遥控路障的升降。
	
	
	根
	11
	

	2
	升降柱灯带
	
	
	
	根
	11
	

	3
	控制系统
	
	
	
	套
	1
	

	4
	排水系统
	
	
	
	套
	1
	

	5
	移动护栏路障
	
	
	
	套
	4
	

	6
	辅材、配件
	包括但不限于遥控器、电源线、水泥、沙石、钢筋、水管、线管等材料、配件（报价时可分项单独报价）。
	
	
	项
	1
	

	7
	机械费用
	
	
	
	项
	1
	

	8
	人工安装实施费
	
	
	
	项
	1
	

	A：小计
	                       元

	（二）东二门【长10.35米】
	

	1
	全自动液压升降柱
	1）采取PLC控制，系统运行性能稳定可靠，便于集成。
2）路障机与道闸等其它设备进行联动控制，也可以与其他控制设备组合，实现自动控制。
3）在停电的情况下或出现故障时，如路障机处于升起状态需要下降时，可以通过手动操作将升起的路障机盖板回落到水平位置以让车辆通行。
4）采用国际领先的低压驱动技术，整个系统安全性高，可靠稳定。
5）遥控装置:通过无线遥控的方式，可在控制器周围40米左右范围内(根据现场的无线电通讯环境而定)，活动遥控路障的升降。
	
	
	根
	9
	

	2
	升降柱灯带
	
	
	
	根
	9
	

	3
	控制系统
	
	
	
	套
	1
	

	4
	排水系统
	
	
	
	套
	1
	

	5
	移动护栏路障
	
	
	
	套
	3
	

	6
	辅材、配件
	包括但不限于遥控器、电源线、水泥、沙石、钢筋、水管、线管等材料、配件（报价时可分项单独报价）。
	
	
	项
	1
	

	7
	机械费用
	
	
	
	项
	1
	

	8
	人工安装实施费
	
	
	
	项
	1
	

	B：小计
	                         元

	报价单位（加盖公章）：                                                  报价日期：



报价人：                                                                联系方式：


八、技术及服务要求
（一）技术服务要求：
1.投标人应提供必备的技术资料，所提供产品必须是全新未使用过的。
2.采用智能全天候结构设计、智能管理、具备物理冲撞较强参数；提供主要零部件的技术性能参数（列出清单）。
3.提供保养、维修操作规程、产品质保期限以及产品运行的经济成本分析资料。
（二）安装及调试的有关要求：
1.中标人应遵守现场的一切规章制度，应自行负责现场的安全管理，安全、文明安装和调试。
2.中标人应对产品、安装产品（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。
3.无论安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时对安装现场进行清理。
4.中标人承担安装调试期间安装场所的安全以及产品和安装调试人员的安全责任。
九、质量及验收
1.国产产品按国家标准（无国家标准的按部标或行业标准要求制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。如对产品质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对产品进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，由责任方承担全部责任。 验收不合格，中标人应无条件调换至验收合格为止，因此造成的一切损失由中标人自行承担。
2.中标人应提供详细的质量保证措施、产品质量、稳定性、易用性保证措施、相关技术文档及产品使用说明书等。
十、售后服务
1.质量保证期（简称“质保期”）为2年，质保期内供应商对所供整个项目的货物、机电安装及装修的项目实行包修、包换、包退。
2.在质保期内发现的由于产品本身的原因造成故障或损坏，中标人应免费修复，无法修复的应免费更换。质保期内，维修、更换等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由中标人负责；质保期后应保证有充足的备件供应，中标人应对其产品提供终身技术服务、维修，更换只向采购人收取维修服务中所用的材料成本费，不收取人工费。
3.在质保期内除采购人为使用不当造成的破坏、损坏外，出现的任何质量问题，应以优良的服务态度、便利、快捷的方式应立即响应，如遇质量问题1小时内响应，2小时内赶到现场解决产品故障。如因不及时响应而导致不良后果的，由中标方承担一切经济损失及法律责任。接到采购人报修电话超2小时未到达现场，经确认后扣除 100 元/次，从预留尾款中扣除。
4.中标人须保障采购人在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。
