广州医科大学附属第三医院荔湾院区一键报警系统整改项目需求

一、项目名称：广州医科大学附属第三医院荔湾院区一键报警系统整改项目
二、项目要求：
1.施工地点：广州市荔湾区多宝路63号。	
2.在荔湾院区门诊及重要区域安装无线紧急按钮127个，红外探测器16个，主机3套等相关配套设施。
3.完成新增设备的安装调试，且保证新增设备能接入现有的管理平台，进行集中管理。
三、项目预算：人民币150,875元（含税）
[bookmark: _GoBack]四、项目商务要求
1.报价要求：投标人报价中必须包括项目全部内容的费用，费用不管是否在报价人报价书中单列，均视为报价总价中已包括该费用。
2.验收要求：按合同、谈判和报价文件约定的要求和标准进行验收。
3.付款方式：
a) 第一次付款：供应商按照签订合同在指定地点完成全部货物交货、安装并验收合格，90天内支付95%的合同款；第二次付款：质保期过后支付剩余5%尾款。
b)付款方式：采用银行汇付（含电汇）形式。
c)款项支付时，投标人同时向采购人提供相应金额的正式发票。
五、投标人资格及要求
1.必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；
2.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；
2.1提供在中华人民共和国境内有效的执照（或证书）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件证明。分公司投标的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明； 
2.2提供符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明。
3.不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：
3.1法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人。
3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
4.★具有现有管理平台厂家（海康威视）出具的兼容承诺书。
5.具有相关业绩证明（中标通知书或合同复印件）；
6.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重违法失信行为记录名单。【以在投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，注：若投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司(总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。】 
7.本项目不接受联合体投标。
六、投标文件及装订顺序要求：
1.有效的法人营业执照（或证明）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件证明，提供国内注册（指按国家有关规定要求注册的），分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权原件；
2.法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人授权委托书原件（若投标授权代表为法人，则只需提供法定代表人/负责人资格证明书）；
3.法定代表人及供应商授权代表身份证复印件（若投标授权代表为法人，则只需提供法定代表人身份证复印件）；
4.投标报价表（见本文件第七项）；
5.“投标人资质要求”要求的相关证明材料；
6.组织实施方案；
7.服务承诺书；
8.投标文件一式三份（一正本两副本）。
以上资料均要求密封并加盖公章。
7、 报价表（含采购设备清单及技术要求）：
广州医科大学附属第三医院荔湾院区一键报警系统整改项目报价表
	序号
	设备名称
	设备详情
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	总线制报警主机
	总线制报警主机，自带8个防区，内置网络通讯模块，支持手机APP远程管理，支持电话拨号功能，可通过网络模块和RS485总线模块扩展防区，最大支持258个防区，支持走RS485和TCP/IP两种总线通讯方式；报警可通过加扩展模块支持电话线+GSM+网络三种通讯告警，支持多种现场联动输出方式，支持多层电子地图管理显示；
	台
	3
	
	
	

	2
	LCD中文管理键盘（含遥控器）
	中文液晶显示，触摸按键，内置无线接收器，配送一个遥控器便捷管理；人性化冷光设计工艺，采用节能环保工艺设计，键盘可外接一路声光警号现场告警；
	个
	3
	
	
	

	3
	电子地图管理软件
	管理软件，支持电子地图，编程回控主机，双向通讯，通过管理软件可实现每个防区独立布撤防功能；同时支持多层电子地图管理；自带语音
	个
	1
	
	
	

	4
	八防区输入IP模块
	8防区输入IP模块，自带一路现场输出，可以报到IF-9500P的主机，也可以直接报到5000的软件
	个
	23
	
	
	

	5
	壁挂式被动三技术探测器
	壁挂式三技术探测器，探测范围：12米X12米，壁挂安装，防25KG以下宠物；内置万向安装支持，方便灵活调整安装角度；
	个
	16
	
	
	

	6
	无线LORA接收器（四路）
	Lora无线接收器。
该接收器采用的 LORA 无线协议，将 LORA 无线探测器包括 LORA 紧急按钮、LORA 无线红外探测器、
LORA 烟感、LORA 门磁、LORA 水浸等的无线信号转化为开关量信号，主要是解决传统有线报警设备需
要使用无线探测器设备的场景。适用各品牌的有线报警主机设备。
可接入 4 个 LORA 探测器，并将信号转换成 4 个开关量输出，开关量输出默认为常闭，探测器触发
后会变为常开
	个
	32
	
	
	

	7
	无线紧急按钮
	Lora紧急按钮报警器。
通讯方式：Lora通讯
报警方式：一键报警， 拉绳报警，防拆报警
多种监测：低电量检测，拆动监测，故障监测
多种指示：信号强度，通讯故障，设备故障指示。
供电方式：1节或2节ER14505电池供电，理论使用寿命5年或10年以上。
86盒安装，广泛应用于工厂、仓库、医院、老人看护、个人家庭等场合
	个
	127
	
	
	

	8
	声光报警器
	1.供电电压：DC 12V；；2.特性：声光一体报警；95DB响声，15次/秒频闪，防水型；
	个
	1
	
	
	

	9
	主机备用电池
	DC12V，7AH后备电池，
	个
	1
	
	
	

	10
	不间断电源箱（含后备电池）
	不间断电源，DC12V，2A容量，内置后备电池，停电可切换电池供电
	个
	5
	
	
	

	11
	8口千兆交换机
	8口千兆
	台
	5
	
	
	

	12
	电源线
	RVV2.1.O
	米
	800
	
	
	

	13
	电源线
	RVV3*1.5
	米
	300
	
	
	

	14
	网线
	超五类
	箱
	8
	
	
	

	15
	线槽、线管
	DN25
	米
	1200
	
	
	

	16
	配件
	国标
	项
	1
	
	
	

	17
	配电箱
	标准
	个
	3
	
	
	

	18
	开关插座
	标准
	套
	15
	
	
	

	19
	系统集成费
	包括安装调试、辅材
	个
	127
	
	
	

	合计
	
	


报价单位：
联系人：
日期：
八、技术及服务要求
（一）技术服务要求：
1.投标人应提供必备的技术资料，所提供产品必须是全新未使用过的。
2.产品必须能接入现有的管理平台（海康威视）进行统一管理。
3.提供保养、维修操作规程、产品质保期限。
（二）安装及调试的有关要求：
1.中标人应遵守现场的一切规章制度，应自行负责现场的安全管理，安全、文明安装和调试。
2.中标人应对产品、安装产品（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。
3.无论安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时对安装现场进行清理。
4.中标人承担安装调试期间安装场所的安全以及产品和安装调试人员的安全责任。
九、质量及验收
1.国产产品按国家标准（无国家标准的按部标或行业标准要求制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。如对产品质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对产品进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，由责任方承担全部责任。 验收不合格，中标人应无条件调换至验收合格为止，因此造成的一切损失由中标人自行承担。
2.中标人应提供详细的质量保证措施、产品质量、稳定性、易用性保证措施、相关技术文档及产品使用说明书等。
十、售后服务
1.质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期内供应商对所供整个项目的货物实行包修、包换、包退。
2.在质保期内发现的由于产品本身的原因造成故障或损坏，中标人应免费修复，无法修复的应免费更换。质保期内，维修、更换等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由中标人负责；质保期后应保证有充足的备件供应，中标人应对其产品提供终身技术服务、维修，更换只向采购人收取维修服务中所用的材料成本费，不收取人工费。
3.在质保期内除采购人为使用不当造成的破坏、损坏外，出现的任何质量问题，应以优良的服务态度、便利、快捷的方式应立即响应，如遇质量问题1小时内响应，2小时内赶到现场解决产品故障。如因不及时响应而导致不良后果的，由中标方承担一切经济损失及法律责任。接到采购人报修电话超2小时未到达现场，经确认后扣除 100 元/次，从预留尾款中扣除。
4.中标人须保障采购人在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。
