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广州医科大学附属第三医院黄埔院区-安检改造项目需求书
相关说明
(1) 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都应予否决投标。
(2) 采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，应予否决投标。
(3) 采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为否决投标条款。
项目预算
	采购内容
	数量
	交货期
	最高限价
（人民币 万元）

	安检改造项目
	1项
	自合同签订之日起
30日历天内
	17.519


项目概况
项目背景
为加强对医院主要出入口的安全管理，落实相关部门对医院安全保障业务的要求。广州医科大学附属第三医院计划在黄埔院区部分出入口增加、改造安检设备。
建设原则
· 实用原则
以满足实际应用需求为原则，坚持先进，兼容传统，实现系统集成、系统互联、资源整合与信息共享。把实用性放在第一位，边建设边应用，把系统建设成“实用工程”。
· 安全原则
网络环境下信息传输和数据存储注重安全，保障系统网络的安全可靠性，避免遭到恶意攻击和数据被非法提取的现象出现。
· 开放性原则
系统建设必须按照开放性和标准性原则设计；提供全套的技术资料和全面的技术培训，以满足系统与其它系统协同运行以及系统功能扩展的需求。
· 扩展性原则
技术选型除了考虑先进、实用，还必须考虑系统的扩展性，系统容量应该有可持续发展的考虑。
· 稳定性原则
从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面保障系统的可靠性和稳定性。
· 易操作原则
强调以人为本的设计思想，适应多功能、外向型的需求，对于来自内外的各种信息进行收集、处理、存储、传输、检索、查询，为实际使用者和管理者提供有效的信息服务和充分的决策依据，为用户和管理人员提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的工作和办公环境。
· 可维护性原则
系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的修复。
· [bookmark: _Toc480982528][bookmark: _Toc476309370]经济原则
在实现先进性和可靠性的前提下，以经济优化的设计达到较高的性价比。在确保用户需求、系统集成要求的前提下充分考虑现有设备的利旧使用。
· 先进性
系统的架构和技术均符合高新技术的发展趋势，在满足功能的前提下，能够在今后一定时间内保持系统的先进性。
· 标准性
系统的标准化程度越高、开放性越好，则系统的生命周期越长。控制协议、传输协议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等需要符合相关国家标准或行业标准的规定。
建设周期
自合同签订之日起30日历天内。
总体要求
点位表
	序号
	名称
	安检机
	安检门
	新增/利旧

	1
	门诊楼一楼大厅
	1
	1
	利旧

	2
	门诊负二楼出入口
	1
	1
	新增

	3
	急诊出入口
	1
	1
	新增

	4
	住院楼出入口
	1（大口径）
	1
	新增



建设内容
门诊大厅
· 在门诊楼入口内侧安装安检门（利旧）；
· 在门诊楼入口内侧安装安检机（利旧）；
门诊负二楼出入口
· 在门诊楼入口外侧安装安检门（新增）；
· 在门诊楼入口外侧安装安检机（新增）；
急诊出入口
· 在急诊入口外侧安装安检门（新增）；
· 在急诊入口外侧安装安检机（新增）；
住院楼出入口
· 在住院楼入口内侧安装安检门（新增）；
· 在住院楼入口内侧安装安检机，住院部考虑大件行李通过，使用大通道口径设备（新增）



1

设备及材料
★配置清单（以下项目需分项报价）
	序号
	需求内容
	基本需求描述
	数量
	单位
	单价/万元
	[bookmark: _GoBack]总价/万元

	1
	安检X光机（新增）
	1.通道尺寸：达到或优于500mm*300mm；
2.安装方式：落地式。
	2
	台
	
	

	2
	安检X光机（新增）
	1.通道尺寸：达到或优于800mm*600mm；
2.安装方式：落地式。
	1
	台
	
	

	3
	安检门（新增）
	1.信息显示：达到或优于3.5寸液晶显示屏，18区人形报警指示灯，可精准显示金属探测位置；
2.金属检测：达到或优于最高灵敏度可检测到一枚回形针，有效进行违规物品核验。
	3
	台
	
	

	4
	安检X光机和安检门（利旧）
	1.调整安装位置（拆装）
	1
	套
	
	

	
	总价
	
	
	
	
	



技术参数要求
智能X射线检查系统（A款）
1. 通道尺寸：≥500mm*300mm
2. 操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3. 录像模式：最大支持4路网络视频，录像计划(连续录像, 事件联动录像,不录像)，手动录像；
4. 工作湿度：0%～95%；
5. 工作温度：0℃～+45℃(32℉～+113℉)；
6. 视频输出：1路HWID视频异源输出每路分辨率最大支持1920*1080@60Hz；
7. 视频输入（网络）：≥4路视频接入，4路IPC；默认连接2个IPC；
8. 最大支持4K视频流，支持H.265/H.264/MJPEG/MPEG4类型编码；
9. 网络协议：IPSearch(SupportDahuaIPcamera,DVR,etc.)；IPFilter；DNS；DHCP；NTP；UDP；RTSP；IPv4；TCP/IP；HTTPS；HTTP；
10. 主处理器：达到或优于四核处理器；
11. 报警输出：≥1路报警输出；
12. 线分辨力：达到或优于38AWG（0.102mm）；
13. 穿透分辨力：达到或优于34AWG；
14. 空间分辨力：垂直：达到或优于1.0mm水平：达到或优于1.0mm；
15. 穿透力：达到或优于8mm；
16. 传送带速度：达到或优于约0.2m/s；
17. 传送带最大负荷：达到或优于80Kg；
18. 胶卷安全性：ISO 1600 (33 DIN)；
19. 物体识别：对通过X射线扫描的包裹进行物品智能识别，智能框跟随物品移动；
20. 识别种类：支持多种物品识别，如刀具、枪支、喷罐、液体、打火机、烟花爆竹、指虎、警棍、手铐、电子产品、雨伞、钝器等违禁物品；
21. 危险等级：高危，警告，安全，可根据物品种类自定义危险等级；
22. 内置硬盘：配置≥1块1T硬盘；
23. 供电方式：AC 220V～240V，50/60Hz
智能X射线检查系统（B款）
1. 通道尺寸：≥800mm*650mm
2. 操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3. 工作湿度：10%～90%；
4. 工作温度：0℃～+45℃ (32℉～+113℉ )；
5. 解码能力：达到或优于12路1080P@30fps；
6. 视频输出：达到或优于2路DVI视频异源输出每路分辨率最大支持1920*1080@60Hz；
7. 视频压缩标准：MPEG4;MJPEG;H.264;H.265；
8. 网络协议： IP Search (Support Dahua IP camera,DVR, etc.) ;IP Filter;DNS;DHCP;NTP;UDP;RTSP;IPv4;TCP/IP;HTTPS;HTTP；
9. 硬盘接口：≥4个，SATA3.0，单盘最大10T；
10. 主处理器：达到或优于intel 双核处理器；
11. 报警输出：≥1路报警输出（支持12V供电）；
12. 线分辨力：达到或优于40 AWG；
13. 穿透分辨力：达到或优于34 AWG；
14. 空间分辨力：垂直：达到或优于0.8mm 水平：达到或优于0.8mm ;
15. 穿透力：达到或优于36mm
16. 传送带速度：达到或优于约0.2m/s；
17. 传送带最大负荷：达到或优于170Kg；
18. 胶卷安全性：对符合ASA/ISO 1600标准胶卷安全；
19. 物体识别：对通过X射线扫描的包裹进行物品智能识别，智能框跟随物品移动；
20. 识别种类：支持12种物品识别，如刀具、枪支、喷灌、液体、打火机、烟花爆竹、指虎、警棍、手铐、电子产品、雨伞、钝器等违禁物品；
21. 危险等级：高危，警告，安全，可根据物品种类自定义危险等级；
22. 硬盘数量：配置≥1块4T硬盘；
23. 供电方式：AC 220V～240V
安检门
1. 信息显示：达到或优于3.5寸液晶显示屏，18区人形报警指示灯，可精准显示金属探测位置
2. 金属检测：最高灵敏度可检测到一枚回形针，有效进行违规物品核验；
3. 联网功能：可实现联网互通，支持通过网络进行固件升级；
4. 报警声可调：支持≥9种报警声音，≥10种音量等级，0~10s报警时长可调，支持静音模式
5. 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持≥18区位。
6. 多场景模式：支持≥12个场景设置，不同场景自动匹配灵敏度
7. 接口功能：≥1路10M/100M以太网接口，1路报警输入/输出，1路RS-485接口
8. 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。
9. 安全性能：在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的辐射磁感应强度均应小于等于10uT。
技术要求
（1）投标人提供的设备应符合国际及国内相关的技术标准和规范。
（2）投标人提供的设备应具备高可用性、高可靠性和安全性，并兼顾技术的先进性和产品的成熟性。
（3）投标人提供的设备应具备合法的知识产权。
（4）投标人提供的产品在国内有完善的技术支持和售后服务体系。
（5）投标人需对售后服务做出书面承诺。（提供承诺函，格式自拟）
（6）具体参数参照设备清单。（需提供相关产品文件证明）
（7）★投标人所投安检设备，须可接入我院现有安防综合管理平台系统统一管理并对接上传报警信息、客流信息、视频图像等功能。需有广州售后人员。否则，由此引发的所有损失由中标人负责。（投标人提供承诺函）
（8）▲投标人在投标时，需提供所投设备原厂加盖公章的授权函。否则由此引发的所有损失由中标人负责。
（9）投标人在投标时提供产品样册证明，招标人将对到货产品进行现场核验，如发现实际参数与投标参数不一致时，将视为投标人存在弄虚作假行为，取消中标资格。
商务要求：
安装调试
1.中标人负责合同下所有设备的安装调试工作，安装调试中所涉费用由中标人自行承担。在安装调试期间所发生的中标人人员的交通费、食宿费用等由中标人自行承担。
2.中标人应派足够、技术熟练且具备相应资质的技术人员到现场进行设备安装调试工作。现场工作期间，中标人应对安装现场的其他设备、设施有良好保护措施，如因中标人原因造成招标人安装场地或安装场地内其他设备、设施损坏的，中标人承担全部赔偿责任。
3.中标人需在合同设备送达招标人指定地点并完成安装调试后为招标人的相关操作人员提供设备操作、维护培训，以确保招标人相关操作人员能够正确、熟练掌握产品的设备操作方法、日常维护知识及简单的故障排除。培训的主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理、日常使用保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由招标人安排。在培训期间所发生的中标人人员的交通费、食宿费用、培训及其他相关费用等已包含在合同设备总价内。
项目交付的时间和地点
1. 交付的时间：自合同签订之日起30日历天内。
2. 交付的地点：广东省广州市黄埔区长贤路55号广州医科大学附属第三医院黄埔分院。
售后服务
1. ★保修期：安装服务与整机质保≥3年。
2. 售后服务要求：质保期内，接到采购人维修通知后，供应商或厂家需要在2小时内到达现场，8小时内排除故障，如需更换配件的需要在2天内解决。
实物验收
一）本验收由实物验收和调试验收两部分组成。
二）实物验收
1.中标人应在合同签订之日起15天内将合同设备送达招标人指定地点，招标人应及时组织相关人员进行设备实物的验收。
2.中标人应保证所提供设备的包装是原厂包装并确保包装完整。中标人所提供设备包装或防护不良的，招标人有权拒收并要求中标人需在3个工作日内予以更换；若中标人未能在3个工作日内更换符合包装及防护要求的设备，将视同中标人无法履行合同约定，招标人有权解除合同、要求中标人于7天内退还招标人已支付的合同下相应设备的款项并要求中标人承担由此给招标人造成的一切损失，同时招标人有权向中标人收取合同总价的5%作为违约金。
3.设备到达招标人指定地点后，双方应共同就设备的数量、规格型号等是否与合同约定相符进行验收，货物须为原厂商(制造商)未启封的全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号，并与出厂批号一致，且可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、相关资料及配备件、随机工具等交付给招标人，且使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明,并由双方签章确认后实物验收完成。若中标人所提供的设备不符合合同的约定，招标人有权拒收并要求中标人需在3个工作日内予以更换；若中标人未能在3个工作日内更换符合合同约定的设备，将视同中标人无法履行合同约定，招标人有权解除合同、要求中标人于7天内退还招标人已支付的合同下相应设备的款项并要求中标人承担由此给招标人造成的一切损失，同时招标人有权向中标人收取合同总价的5%作为违约金。
三）调试验收
1.中标人应保证在合同签订后30天内设备全部安装完毕，并自行将设备调试至正常运行的最佳状态。
2.设备安装调试完成后7天内进行调试验收。中标人应在设备安装调试完成并对招标人相关操作人员进行设备操作、维护培训以使其能正常操作设备后及时通知招标人进行调试验收，调试验收由双方相关人员共同参加，中标人应保证合同下全部设备经安装调试后符合国家规定的相关质量标准、符合厂家的出厂标准、达到采购/招投标文件所述特殊要求同时符合双方约定的标准（如有），并能正常、无妨碍地使用，调试验收合格后由双方签章确认。
3.项目验收标准：
（1）初验：设备上线后进行初验，由采购单位组织验收，初验标准为各种设备能正常运行。
（2）终验：1个月试运行后,各种设备运转正常且无质量问题，为验收合格，若不合格，供应商负责维修或更换，并在达到验收条件时，再次向采购人提出验收书面申请。

