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广州医科大学附属第三医院黄埔院区-门诊楼和住院楼部分区域通道门禁项目需求书
相关说明
(1) 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都应予否决投标。
(2) 采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，应予否决投标。
(3) 采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为否决投标条款。
项目预算
	采购内容
	数量
	交货期
	最高限价
（人民币 万元）

	门诊楼和住院楼部分区域通道门禁项目
	1项
	自合同签订之日起
30日历天内
	16.4322元


项目概况
项目背景
为加强对门诊楼、住院楼部分通道的管理。广州医科大学附属第三医院计划在黄埔院区部分区域通道增加门禁系统。
建设原则
· 实用原则
以满足实际应用需求为原则，坚持先进，兼容传统，实现系统集成、系统互联、资源整合与信息共享。把实用性放在第一位，边建设边应用，把系统建设成“实用工程”。
· 安全原则
网络环境下信息传输和数据存储注重安全，保障系统网络的安全可靠性，避免遭到恶意攻击和数据被非法提取的现象出现。
· 开放性原则
系统建设必须按照开放性和标准性原则设计；提供全套的技术资料和全面的技术培训，以满足系统与其它系统协同运行以及系统功能扩展的需求。
· 扩展性原则
技术选型除了考虑先进、实用，还必须考虑系统的扩展性，系统容量应该有可持续发展的考虑。
· 稳定性原则
从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面保障系统的可靠性和稳定性。
· 易操作原则
强调以人为本的设计思想，适应多功能、外向型的需求，对于来自内外的各种信息进行收集、处理、存储、传输、检索、查询，为实际使用者和管理者提供有效的信息服务和充分的决策依据，为用户和管理人员提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的工作和办公环境。
· 可维护性原则
系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的修复。
· [bookmark: _Toc476309370][bookmark: _Toc480982528]经济原则
在实现先进性和可靠性的前提下，以经济优化的设计达到较高的性价比。在确保用户需求、系统集成要求的前提下充分考虑现有设备的利旧使用。
· 先进性
系统的架构和技术均符合高新技术的发展趋势，在满足功能的前提下，能够在今后一定时间内保持系统的先进性。
· 标准性
系统的标准化程度越高、开放性越好，则系统的生命周期越长。控制协议、传输协议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等需要符合相关国家标准或行业标准的规定。
建设周期
自合同签订之日起30日历天内。
总体要求
点位表
	楼层
	位置
	名称
	门禁机
	单门门磁
	双门门磁

	1楼
	门诊楼
	门诊楼1楼出入口1
	2
	0
	1

	1楼
	门诊楼
	门诊楼1楼出入口2
	2
	0
	1

	1楼
	门诊楼
	门诊楼1楼污梯通道出入口
	2
	1
	0

	1楼
	门诊楼
	门诊楼1楼消防通道出入口1
	4
	2
	0

	1楼
	门诊楼
	门诊楼1楼消防通道出入口2
	2
	0
	2

	1楼
	门诊楼
	门诊楼1楼出入口3
	2
	0
	2

	1楼
	门诊楼
	门诊楼1楼出入口4
	2
	0
	2

	2楼
	门诊楼
	门诊楼1楼出入口5
	2
	1
	0

	2楼
	门诊楼
	门诊楼2楼出入口1
	2
	0
	1

	2楼
	门诊楼
	门诊楼2楼出入口2
	2
	0
	1

	2楼
	门诊楼
	门诊楼2楼出入口3
	2
	0
	1

	2楼
	门诊楼
	门诊楼2楼出入口4
	2
	0
	2

	2楼
	门诊楼
	门诊楼2楼出入口5
	2
	0
	1

	2楼
	门诊楼
	门诊楼2楼出入口6
	2
	0
	1

	2楼
	门诊楼
	门诊楼2楼出入口7
	2
	0
	2

	1楼
	住院楼
	门诊楼2楼出入口8
	2
	0
	1

	1楼
	住院楼
	住院楼1楼出入口1
	2
	0
	1

	1楼
	住院楼
	住院楼1楼出入口2
	2
	1
	0

	1楼
	住院楼
	住院楼1楼出入口3
	2
	0
	2

	1楼
	住院楼
	住院楼1楼出入口4
	2
	0
	2

	1楼
	住院楼
	住院楼1楼出入口5
	2
	1
	0

	1楼
	住院楼
	住院楼1楼出入口6
	2
	0
	1

	1楼
	住院楼
	住院楼1楼出入口7
	2
	0
	1

	2楼
	住院楼
	住院楼1楼出入口8
	2
	1
	0

	2楼
	住院楼
	住院楼2楼出入口1
	2
	0
	2

	2楼
	住院楼
	住院楼2楼出入口2
	2
	1
	0

	负1楼
	
	住院楼2楼出入口3
	2
	0
	2

	负1楼
	
	住院楼负一层出入口1
	2
	0
	1

	合计
	
	58
	8
	30



建设内容
门诊楼一楼
[image: 广医三院黄埔院区通行改造方案20240603_27]
门诊楼二楼
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住院楼一楼
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住院楼二楼
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地下一层
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1

设备及材料
★配置清单（以下项目需分项报价）
	序号
	需求内容
	基本需求描述
	数量
	单位
	单价/万元
	总价/万元

	1
	门诊楼1楼出入口1
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁1套；
	1
	套
	
	

	2
	门诊楼1楼出入口2
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁1套；
	1
	套
	
	

	3
	门诊楼1楼污梯通道出入口
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.单门门磁1套；
	1
	套
	
	

	4
	门诊楼1楼消防通道出入口1
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.单门门磁1套；
	1
	套
	
	

	5
	门诊楼1楼消防通道出入口2
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.单门门磁1套；
	1
	套
	
	

	6
	门诊楼1楼出入口3
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁2套；
	1
	套
	
	

	7
	门诊楼1楼出入口4
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁2套；
	1
	套
	
	

	8
	门诊楼1楼出入口5
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁2套；
	1
	套
	
	

	9
	门诊楼2楼出入口1
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.单门门磁1套；
	1
	套
	
	

	10
	门诊楼2楼出入口2
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁1套；
	1
	套
	
	

	11
	门诊楼2楼出入口3
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁1套；
	1
	套
	
	

	12
	门诊楼2楼出入口4
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁1套；
	1
	套
	
	

	13
	门诊楼2楼出入口5
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁2套；
	1
	套
	
	

	14
	门诊楼2楼出入口6
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁1套；
	1
	套
	
	

	15
	门诊楼2楼出入口7
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁1套；
	1
	套
	
	

	16
	门诊楼2楼出入口8
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁2套；
	1
	套
	
	

	17
	住院楼1楼出入口1
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁1套；
	1
	套
	
	

	18
	住院楼1楼出入口2
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁1套；
	1
	套
	
	

	19
	住院楼1楼出入口3
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.单门门磁1套；
	1
	套
	
	

	20
	住院楼1楼出入口4
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁2套；
	1
	套
	
	

	21
	住院楼1楼出入口5
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁2套；
	1
	套
	
	

	22
	住院楼1楼出入口6
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.单门门磁1套；
	1
	套
	
	

	23
	住院楼1楼出入口7
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁1套；
	1
	套
	
	

	24
	住院楼1楼出入口8
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁1套；
	1
	套
	
	

	25
	住院楼2楼出入口1
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.单门门磁1套；
	1
	套
	
	

	26
	住院楼2楼出入口2
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁2套；
	1
	套
	
	

	27
	住院楼2楼出入口3
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.单门门磁1套；
	1
	套
	
	

	28
	住院楼负一层出入口1
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁2套；
	1
	套
	
	

	29
	住院楼负一层出入口2
	1.双面门禁（IC卡和密码）；
2.双门门磁1套；
	1
	套
	
	

	
	总价
	
	
	
	
	



技术参数要求
门禁一体主机
1. 背光效果：支持
2. 外壳材料：PC+ABS
3. 验证方式：刷卡;密码
4. 读卡类型：IC卡
5. 刷卡响应时间：达到或优于0.1s
6. 读卡距离：1cm～5cm
7. RS-485接口：支持
8. 韦根接口：支持
9. 防拆报警：支持
10. 供电方式：DC 9-15V 100mA
11. 防护等级：达到或优于IP66
12. 工作环境:室外
单门磁力锁
1. 产品款式：磁力锁；
2. 外壳材料：铝合金；
3. 表面工艺：电镀拉丝；
4. 安全类型：断电开门；
5. 最大拉力：达到或优于280kg（600Lbs）直线拉力；
6. 供电方式：DC 12V 650(mA)；
7. 安装方式：明装
双门磁力锁
1. 产品款式：磁力锁；
2. 外壳材料：铝合金；
3. 表面工艺：电镀拉丝；
4. 信号输出：COM/NO/NC；
5. 门状态检测：达到或优于1路，继电器；
6. 安全类型：断电开门；
7. 最大拉力：达到或优于280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；
8. 供电方式：DC 12V 510X2(mA)；
9. 安装方式：明装
技术要求
（1）投标人提供的设备应符合国际及国内相关的技术标准和规范。
（2）投标人提供的设备应具备高可用性、高可靠性和安全性，并兼顾技术的先进性和产品的成熟性。
（3）投标人提供的设备应具备合法的知识产权。
（4）投标人提供的产品在国内有完善的技术支持和售后服务体系。
（5）投标人需对售后服务做出书面承诺。（提供承诺函，格式自拟）
（6）具体参数参照设备清单。（需提供相关产品文件证明）
（7）★投标人所投门禁对讲设备须能够符合消防等相关规范（如必须与消防系统联动），需与医院现用门禁卡匹配，可接入我院现有安防综合管理平台系统统一管理，需有广州售后人员。否则，由此引发的所有损失由中标人负责。（投标人提供承诺函）
（8）具体安装位置根据现场实际情况，可能出现需要调整
（9）▲投标人在投标时，需提供所投设备原厂加盖公章的授权函。否则由此引发的所有损失由中标人负责。
[bookmark: _GoBack]（10）投标人在投标时提供产品样册证明，招标人将对到货产品进行现场核验，如发现实际参数与投标参数不一致时，将视为投标人存在弄虚作假行为，取消中标资格。
商务要求：
安装调试
1.中标人负责合同下所有设备的安装调试工作，安装调试中所涉费用由中标人自行承担。在安装调试期间所发生的中标人人员的交通费、食宿费用等由中标人自行承担。
2.中标人应派足够、技术熟练且具备相应资质的技术人员到现场进行设备安装调试工作。现场工作期间，中标人应对安装现场的其他设备、设施有良好保护措施，如因中标人原因造成招标人安装场地或安装场地内其他设备、设施损坏的，中标人承担全部赔偿责任。
3.中标人需在合同设备送达招标人指定地点并完成安装调试后为招标人的相关操作人员提供设备操作、维护培训，以确保招标人相关操作人员能够正确、熟练掌握产品的设备操作方法、日常维护知识及简单的故障排除。培训的主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理、日常使用保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由招标人安排。在培训期间所发生的中标人人员的交通费、食宿费用、培训及其他相关费用等已包含在合同设备总价内。
项目交付的时间和地点
1. 交付的时间：自合同签订之日起30日历天内。
2. 交付的地点：广东省广州市黄埔区长贤路55号广州医科大学附属第三医院黄埔院区。
售后服务
1. ★保修期：安装服务与整机质保≥3年。
2. 售后服务要求：质保期内，接到采购人维修通知后，供应商或厂家需要在2小时内到达现场，8小时内排除故障，如需更换配件的需要在2天内解决。
实物验收
一）本验收由实物验收和调试验收两部分组成。
二）实物验收
1.中标人应在合同签订之日起15天内将合同设备送达招标人指定地点，招标人应及时组织相关人员进行设备实物的验收。
2.中标人应保证所提供设备的包装是原厂包装并确保包装完整。中标人所提供设备包装或防护不良的，招标人有权拒收并要求中标人需在3个工作日内予以更换；若中标人未能在3个工作日内更换符合包装及防护要求的设备，将视同中标人无法履行合同约定，招标人有权解除合同、要求中标人于7天内退还招标人已支付的合同下相应设备的款项并要求中标人承担由此给招标人造成的一切损失，同时招标人有权向中标人收取合同总价的5%作为违约金。
3.设备到达招标人指定地点后，双方应共同就设备的数量、规格型号等是否与合同约定相符进行验收，货物须为原厂商(制造商)未启封的全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号，并与出厂批号一致，且可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、相关资料及配备件、随机工具等交付给招标人，且使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明,并由双方签章确认后实物验收完成。若中标人所提供的设备不符合合同的约定，招标人有权拒收并要求中标人需在3个工作日内予以更换；若中标人未能在3个工作日内更换符合合同约定的设备，将视同中标人无法履行合同约定，招标人有权解除合同、要求中标人于7天内退还招标人已支付的合同下相应设备的款项并要求中标人承担由此给招标人造成的一切损失，同时招标人有权向中标人收取合同总价的5%作为违约金。
三）调试验收
1.中标人应保证在合同签订后30天内设备全部安装完毕，并自行将设备调试至正常运行的最佳状态。
2.设备安装调试完成后7天内进行调试验收。中标人应在设备安装调试完成并对招标人相关操作人员进行设备操作、维护培训以使其能正常操作设备后及时通知招标人进行调试验收，调试验收由双方相关人员共同参加，中标人应保证合同下全部设备经安装调试后符合国家规定的相关质量标准、符合厂家的出厂标准、达到采购/招投标文件所述特殊要求同时符合双方约定的标准（如有），并能正常、无妨碍地使用，调试验收合格后由双方签章确认。
3.项目验收标准：
（1）初验：设备上线后进行初验，由采购单位组织验收，初验标准为各种设备能正常运行。
（2）终验：1个月试运行后,各种设备运转正常且无质量问题，为验收合格，若不合格，供应商负责维修或更换，并在达到验收条件时，再次向采购人提出验收书面申请。
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