用户需求书
一、货物需求一览表
	采购内容
	数量（套）
	服务期

	反渗透直饮水机租赁
	166台
	3年


二、技术要求（达到或优于）：
1、采用活性炭、反渗透技术去除自来水中的化合物及各类金属离子，紫外线杀菌处理杀灭水中细菌及微囊藻毒素，且水中零残留，达到国家标准。
2、电源 220V,加热功率150-2000W。
3、反渗透膜规格（产水量）≥200G/天，净水流量≥30L/h；热水出水量：≥0.5L/min。
4、产品具有提供常温水、热水两种水水温设计，机械式按钮，常温水自动出水，热水具备可调节功能：由60至100℃的开水，并且具有儿童安全锁功能。
5、常温水箱和加热热胆均采用高规格304不锈钢/钛合金；水箱和热胆均采用一体拉伸式，减小漏水故障；不得配置压力桶）
6、产品预估数量：立式水机76台，小型台式90台。
[bookmark: _GoBack]7、产品具有显示屏幕。可实现制热提醒、滤芯寿命提醒、故障提醒等功能；
8、产品具有防干烧、防蒸汽、防溢水、防缺水、防漏电等保护功能；
9、产品具有接水盒自动排水功能，无需人工倒接水盒的废水,不会溢出；托水盘有足够大，直接放置水杯。
10、质量认证：国家3C强制认证、中国水效标识等相关认证。
11、出水水质：符合国家《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》2001的要求。
12、每年至少提供10份第三方有资质的水质检查报告。
三、商务要求：
1、人员：上班时间至少1人驻现场。
2、备用机：5台或以上；
3、场地：院方提供放置备用机和维修场地。
4、过滤器更换：普通过滤器半年一换，反渗透反渗膜18个月更换一次，后置活性炭棒，12个月。
五、质量保证及服务要求：
1、投标人所投货物必须是原装、全新的产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。
2、投标人所投货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。
3、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。
4、货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
5、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。
6、投标人在实际供货时，若是进口产品，需提供的货物进口产品完税证明。
7、中标人免费提供产品正常使用情况下的维修及保养服务。
8、中标人应有可靠的售后服务保障，在广州地区有固定的维修服务机构，能提供正常的技术、备品备件服务。
9、中标人有服务热线，保证在接到故障电话后，30分钟内到达现场解决问题，长期派驻工程师24小时在现场维护和巡查，确保设备正常运转
10、中标人应保证主要材料零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要材料零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告。
11、水质检测：
检验项目：浑浊度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、色度、臭和味、PH值、亚硝酸盐、耗氧量（高锰酸盐法）等。
12、技术资料
1) 投标人应根据规范要求提供所有材料产品设备的质量合格证书，若进口材料产品设备还须提供进口报关证明及中国省级疾控检测报告。










报价单：
项目名称：广州医科大学附属第三医院反渗透直饮水机租赁项目 
	采购内容
	单机租赁投标报价
（元/台/年）
	投标总价
（元/三年）
	服务期

	反渗透直饮水机租赁
	小写：￥
大写：
	小写：￥
大写：
	3年

	备注
	（如供应商有优于本项目需求的服务内容，可在此备注栏列出。）



注：
1、 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式（留有空白处默认为响应招标文件要求）。
2、 本次论证不产生成交单位。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：         年     月     日


