广州医科大学附属第三医院医技楼门禁系统采购及
配套安装服务项目需求
1、 项目地址
广州市荔湾区多宝路63号（荔湾院区）
2、 项目需求内容
一） 采购主材物资清单：
	序号
	产品名称
	参数要求
	数量
	单位
	备注

	负3层

	1
	卡+密码门禁一体主机
	1.按键类型：触摸按键；
2.网络协议：TCP/IP；
3.显示屏：≥2.46英寸显示屏；
4.屏幕类型：非触摸屏；
5.显示屏分辨率：≥123(H)×32(V)；
6.网络更新升级：支持；
7.首用户开门：支持；
8.远程验证：支持；
9.用户容量：≥10000；卡片容量：≥10000；密码容量：≥10500（包含≥10000个用户密码、≥500个公共密码）；存储记录数量：≥50000；
10.RS-485接口：≥1个；韦根接口：≥1个（韦根输入26/34/66自适应）；
11.网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；
12.报警输入：≥1路；报警输出：≥2路（5V电平输出）
	5
	个
	

	2
	双门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA×2@12V/255mA×2@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤12.2W；
8、毛重：4.2kg
	5
	把
	含支架

	3
	出门按钮
	1.NO/COM 接点输出（常开型）；
2.自带绿色夜光长条；
3.ABS塑胶外壳，美观大方；
4.五十万次老化测试，经久耐用
	5
	个
	

	负2层

	1
	卡+密码门禁一体主机
	1.按键类型：触摸按键；
2.网络协议：TCP/IP；
3.显示屏：≥2.46英寸显示屏；
4.屏幕类型：非触摸屏；
5.显示屏分辨率：≥123(H)×32(V)；
6.网络更新升级：支持；
7.首用户开门：支持；
8.远程验证：支持；
9.用户容量：≥10000；卡片容量：≥10000；密码容量：≥10500（包含≥10000个用户密码、≥500个公共密码）；存储记录数量：≥50000；
10.RS-485接口：≥1个；韦根接口：≥1个（韦根输入26/34/66自适应）；
11.网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；
12.报警输入：≥1路；报警输出：≥2路（5V电平输出）
	4
	个
	

	2
	双门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA×2@12V/255mA×2@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤12.2W；
8、毛重：4.2kg
	4
	把
	含支架

	3
	出门按钮
	1.NO/COM 接点输出（常开型）；
2.自带绿色夜光长条；
3.ABS塑胶外壳，美观大方；
4.五十万次老化测试，经久耐用
	4
	个
	

	负1层

	1
	卡+密码门禁一体主机
	1.按键类型：触摸按键；
2.网络协议：TCP/IP；
3.显示屏：≥2.46英寸显示屏；
4.屏幕类型：非触摸屏；
5.显示屏分辨率：≥123(H)×32(V)；
6.网络更新升级：支持；
7.首用户开门：支持；
8.远程验证：支持；
9.用户容量：≥10000；卡片容量：≥10000；密码容量：≥10500（包含≥10000个用户密码、≥500个公共密码）；存储记录数量：≥50000；
10.RS-485接口：≥1个；韦根接口：≥1个（韦根输入26/34/66自适应）；
11.网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；
12.报警输入：≥1路；报警输出：≥2路（5V电平输出）
	5
	个
	

	2
	双门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA×2@12V/255mA×2@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤12.2W；
8、毛重：4.2kg
	4
	把
	含支架

	3
	出门按钮
	1.NO/COM 接点输出（常开型）；
2.自带绿色夜光长条；
3.ABS塑胶外壳，美观大方；
4.五十万次老化测试，经久耐用
	3
	个
	

	1层

	1
	人脸门禁一体机
	1.显示屏：≥7英寸显示屏
2.屏幕类型：电容触摸屏；显示屏分辨率：≥600(H)×1024(V)
3.摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；光照补偿：自动红外补光
4.外壳材料：玻璃;PC+ABS
5.验证方式：刷卡；密码；人脸识别
6.读卡类型：IC卡；CPU卡；身份证（序列号）；CPU卡序列号
7.CPU 卡读取功能：1.设备应能读取 CPU 卡物理序列号；2.设备应能插入 PSAM 卡，读取 CPU卡卡文件内容
8.黑白名单设定：支持
9.广告播放：支持图文、视频广告播放
10.外接读卡器：支持≥1路485读卡器
11.实时监控：支持；抓拍功能：支持；WEB配置：支持；IC卡加密：支持
12.人脸识别速度：≤0.1s；人脸容量：≥50000；用户容量：≥50000；卡片容量：≥100000；密码容量：≥50000；存储记录数量：≥300000
13.RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；韦根接口：≥1路，输入输出可配；USB接口：≥1个USB2.0接口；网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口；报警输入：≥2路（开关量）报警输出：≥1路；
14.关键器件和操作系统国产品牌：设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统；
15.快捷呼叫功能:1.支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2.可自定义的快捷键数量不少于12个:3.快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4.快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整；
16.报警联动：支持；开门按钮：支持；门状态检测：支持门锁控制：支持音频接口：支持
17.电源输出接口：支持，12V 1A；音频输出接口：支持
18.供电方式：DC 12V 2A
	14
	个
	

	2
	卡+密码门禁一体主机
	1.按键类型：触摸按键；
2.网络协议：TCP/IP；
3.显示屏：≥2.46英寸显示屏；
4.屏幕类型：非触摸屏；
5.显示屏分辨率：≥123(H)×32(V)；
6.网络更新升级：支持；
7.首用户开门：支持；
8.远程验证：支持；
9.用户容量：≥10000；卡片容量：≥10000；密码容量：≥10500（包含≥10000个用户密码、≥500个公共密码）；存储记录数量：≥50000；
10.RS-485接口：≥1个；韦根接口：≥1个（韦根输入26/34/66自适应）；
11.网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；
12.报警输入：≥1路；报警输出：≥2路（5V电平输出）
	7
	个
	

	3
	双门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA×2@12V/255mA×2@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤12.2W；
8、毛重：4.2kg
	21
	把
	含支架

	4
	出门按钮
	1.NO/COM 接点输出（常开型）；
2.自带绿色夜光长条；
3.ABS塑胶外壳，美观大方；
4.五十万次老化测试，经久耐用
	21
	个
	

	5
	室内机
	1.主处理器：高性能嵌入式处理器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.网络协议：RTSP；DNS；FTP；RTP；SIP；SSH；
4.SOS报警：支持；
5.通讯方式：全数字；
6.信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息；
7.呼梯功能：支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯；
8.免扰模式：可设置免打扰时段；
9.显示屏：≥10.1英寸显示屏；显示屏分辨率：≥1024(H)×600(V)；
10.报警输入：≥8路（开关量）；
11.供电方式：DC12V，1A；
	5
	个
	含支架

	2层

	1
	人脸门禁一体机
	1.显示屏：≥7英寸显示屏
2.屏幕类型：电容触摸屏；显示屏分辨率：≥600(H)×1024(V)
3.摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；光照补偿：自动红外补光
4.外壳材料：玻璃;PC+ABS
5.验证方式：刷卡；密码；人脸识别
6.读卡类型：IC卡；CPU卡；身份证（序列号）；CPU卡序列号
7.▲CPU 卡读取功能：1.设备应能读取 CPU 卡物理序列号；2.设备应能插入 PSAM 卡，读取 CPU卡卡文件内容（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
8.黑白名单设定：支持
9.广告播放：支持图文、视频广告播放
10.外接读卡器：支持≥1路485读卡器
11.实时监控：支持；抓拍功能：支持；WEB配置：支持；IC卡加密：支持
12.人脸识别速度：≤0.1s；人脸容量：≥50000；用户容量：≥50000；卡片容量：≥100000；密码容量：≥50000；存储记录数量：≥300000
13.RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；韦根接口：≥1路，输入输出可配；USB接口：≥1个USB2.0接口；网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口；报警输入：≥2路（开关量）报警输出：≥1路；
14.关键器件和操作系统国产品牌：设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统。；
15.快捷呼叫功能:1.支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2.可自定义的快捷键数量不少于12个:3.快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4.快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整；
16.报警联动：支持；开门按钮：支持；门状态检测：支持门锁控制：支持音频接口：支持
17.电源输出接口：支持，12V 1A；音频输出接口：支持
18.供电方式：DC 12V 2A
	10
	个
	

	2
	卡+密码门禁一体主机
	1.按键类型：触摸按键；
2.网络协议：TCP/IP；
3.显示屏：≥2.46英寸显示屏；
4.屏幕类型：非触摸屏；
5.显示屏分辨率：≥123(H)×32(V)；
6.网络更新升级：支持；
7.首用户开门：支持；
8.远程验证：支持；
9.用户容量：≥10000；卡片容量：≥10000；密码容量：≥10500（包含≥10000个用户密码、≥500个公共密码）；存储记录数量：≥50000；
10.RS-485接口：≥1个；韦根接口：≥1个（韦根输入26/34/66自适应）；
11.网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；
12.报警输入：≥1路；报警输出：≥2路（5V电平输出）
	6
	个
	

	3
	单门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA@12V/255mA@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤6.1W；
8、毛重：2.11kg
	3
	把
	含支架

	4
	双门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA×2@12V/255mA×2@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤12.2W；
8、毛重：4.2kg
	13
	把
	含支架

	5
	出门按钮
	1.NO/COM 接点输出（常开型）；
2.自带绿色夜光长条；
3.ABS塑胶外壳，美观大方；
4.五十万次老化测试，经久耐用
	16
	个
	

	6
	室内机
	1.主处理器：高性能嵌入式处理器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.网络协议：RTSP；DNS；FTP；RTP；SIP；SSH；
4.SOS报警：支持；
5.通讯方式：全数字；
6.信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息；
7.呼梯功能：支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯；
8.免扰模式：可设置免打扰时段；
9.显示屏：≥10.1英寸显示屏；显示屏分辨率：≥1024(H)×600(V)；
10.报警输入：≥8路（开关量）；
11.供电方式：DC12V，1A；
	2
	个
	含支架

	3层

	1
	人脸门禁一体机
	1.显示屏：≥7英寸显示屏
2.屏幕类型：电容触摸屏；显示屏分辨率：≥600(H)×1024(V)
3.摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；光照补偿：自动红外补光
4.外壳材料：玻璃;PC+ABS
5.验证方式：刷卡；密码；人脸识别
6.读卡类型：IC卡；CPU卡；身份证（序列号）；CPU卡序列号
7.CPU 卡读取功能：1.设备应能读取 CPU 卡物理序列号；2.设备应能插入 PSAM 卡，读取 CPU卡卡文件内容
8.黑白名单设定：支持
9.广告播放：支持图文、视频广告播放
10.外接读卡器：支持≥1路485读卡器
11.实时监控：支持；抓拍功能：支持；WEB配置：支持；IC卡加密：支持
12.人脸识别速度：≤0.1s；人脸容量：≥50000；用户容量：≥50000；卡片容量：≥100000；密码容量：≥50000；存储记录数量：≥300000
13.RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；韦根接口：≥1路，输入输出可配；USB接口：≥1个USB2.0接口；网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口；报警输入：≥2路（开关量）报警输出：≥1路；
14.关键器件和操作系统国产品牌：设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统。；
15.快捷呼叫功能:1.支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2.可自定义的快捷键数量不少于12个:3.快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4.快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整；
16.报警联动：支持；开门按钮：支持；门状态检测：支持门锁控制：支持音频接口：支持
17.电源输出接口：支持，12V 1A；音频输出接口：支持
18.供电方式：DC 12V 2A
	9
	个
	

	2
	卡+密码门禁一体主机
	1.按键类型：触摸按键；
2.网络协议：TCP/IP；
3.显示屏：≥2.46英寸显示屏；
4.屏幕类型：非触摸屏；
5.显示屏分辨率：≥123(H)×32(V)；
6.网络更新升级：支持；
7.首用户开门：支持；
8.远程验证：支持；
9.用户容量：≥10000；卡片容量：≥10000；密码容量：≥10500（包含≥10000个用户密码、≥500个公共密码）；存储记录数量：≥50000；
10.RS-485接口：≥1个；韦根接口：≥1个（韦根输入26/34/66自适应）；
11.网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；
12.报警输入：≥1路；报警输出：≥2路（5V电平输出）
	4
	个
	

	3
	单门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA@12V/255mA@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤6.1W；
8、毛重：2.11kg
	2
	把
	含支架

	4
	双门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA×2@12V/255mA×2@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤12.2W；
8、毛重：4.2kg
	10
	把
	含支架

	5
	出门按钮
	1.NO/COM 接点输出（常开型）；
2.自带绿色夜光长条；
3.ABS塑胶外壳，美观大方；
4.五十万次老化测试，经久耐用
	13
	个
	

	6
	室内机
	1.主处理器：高性能嵌入式处理器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.网络协议：RTSP；DNS；FTP；RTP；SIP；SSH；
4.SOS报警：支持；
5.通讯方式：全数字；
6.信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息；
7.呼梯功能：支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯；
8.免扰模式：可设置免打扰时段；
9.显示屏：≥10.1英寸显示屏；显示屏分辨率：≥1024(H)×600(V)；
10.报警输入：≥8路（开关量）；
11.供电方式：DC12V，1A；
	1
	个
	含支架

	7
	电动开闭门机
	1、外形尺寸：506*63*68mm
2、适合门宽：800-1500mm
3、适合门重：100kg
4、安装方向：不分左右
5、启闭次数：50万
6、开门速度：3s-15s(可调）
7、自动开门角度：120°(最大)
8、运行模式：自动/常开/关闭
9、关门速度：3.5s-15s(可调)
10、接入电源：AC220V
11、工作电压：DC 24V
12、额定功率：72V
	3
	台
	

	4层

	1
	人脸门禁一体机
	1.显示屏：≥7英寸显示屏
2.屏幕类型：电容触摸屏；显示屏分辨率：≥600(H)×1024(V)
3.摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；光照补偿：自动红外补光
4.外壳材料：玻璃;PC+ABS
5.验证方式：刷卡；密码；人脸识别
6.读卡类型：IC卡；CPU卡；身份证（序列号）；CPU卡序列号
7.CPU 卡读取功能：1.设备应能读取 CPU 卡物理序列号；2.设备应能插入 PSAM 卡，读取 CPU卡卡文件内容
8.黑白名单设定：支持
9.广告播放：支持图文、视频广告播放
10.外接读卡器：支持≥1路485读卡器
11.实时监控：支持；抓拍功能：支持；WEB配置：支持；IC卡加密：支持
12.人脸识别速度：≤0.1s；人脸容量：≥50000；用户容量：≥50000；卡片容量：≥100000；密码容量：≥50000；存储记录数量：≥300000
13.RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；韦根接口：≥1路，输入输出可配；USB接口：≥1个USB2.0接口；网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口；报警输入：≥2路（开关量）报警输出：≥1路；
14.关键器件和操作系统国产品牌：设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统。；
15.快捷呼叫功能:1.支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2.可自定义的快捷键数量不少于12个:3.快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4.快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整；
16.报警联动：支持；开门按钮：支持；门状态检测：支持门锁控制：支持音频接口：支持
17.电源输出接口：支持，12V 1A；音频输出接口：支持
18.供电方式：DC 12V 2A
	11
	个
	

	2
	卡+密码门禁一体主机
	1.按键类型：触摸按键；
2.网络协议：TCP/IP；
3.显示屏：≥2.46英寸显示屏；
4.屏幕类型：非触摸屏；
5.显示屏分辨率：≥123(H)×32(V)；
6.网络更新升级：支持；
7.首用户开门：支持；
8.远程验证：支持；
9.用户容量：≥10000；卡片容量：≥10000；密码容量：≥10500（包含≥10000个用户密码、≥500个公共密码）；存储记录数量：≥50000；
10.RS-485接口：≥1个；韦根接口：≥1个（韦根输入26/34/66自适应）；
11.网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；
12.报警输入：≥1路；报警输出：≥2路（5V电平输出）
	3
	个
	

	3
	单门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA@12V/255mA@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤6.1W；
8、毛重：2.11kg
	1
	把
	含支架

	4
	双门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA×2@12V/255mA×2@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤12.2W；
8、毛重：4.2kg
	13
	把
	含支架

	5
	出门按钮
	1.NO/COM 接点输出（常开型）；
2.自带绿色夜光长条；
3.ABS塑胶外壳，美观大方；
4.五十万次老化测试，经久耐用
	14
	个
	

	6
	室内机
	1.主处理器：高性能嵌入式处理器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.网络协议：RTSP；DNS；FTP；RTP；SIP；SSH；
4.SOS报警：支持；
5.通讯方式：全数字；
6.信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息；
7.呼梯功能：支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯；
8.免扰模式：可设置免打扰时段；
9.显示屏：≥10.1英寸显示屏；显示屏分辨率：≥1024(H)×600(V)；
10.报警输入：≥8路（开关量）；
11.供电方式：DC12V，1A；
	7
	个
	含支架

	5层

	1
	人脸门禁一体机
	1.显示屏：≥7英寸显示屏
2.屏幕类型：电容触摸屏；显示屏分辨率：≥600(H)×1024(V)
3.摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；光照补偿：自动红外补光
4.外壳材料：玻璃;PC+ABS
5.验证方式：刷卡；密码；人脸识别
6.读卡类型：IC卡；CPU卡；身份证（序列号）；CPU卡序列号
7.CPU 卡读取功能：1.设备应能读取 CPU 卡物理序列号；2.设备应能插入 PSAM 卡，读取 CPU卡卡文件内容
8.黑白名单设定：支持
9.广告播放：支持图文、视频广告播放
10.外接读卡器：支持≥1路485读卡器
11.实时监控：支持；抓拍功能：支持；WEB配置：支持；IC卡加密：支持
12.人脸识别速度：≤0.1s；人脸容量：≥50000；用户容量：≥50000；卡片容量：≥100000；密码容量：≥50000；存储记录数量：≥300000
13.RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；韦根接口：≥1路，输入输出可配；USB接口：≥1个USB2.0接口；网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口；报警输入：≥2路（开关量）报警输出：≥1路；
14.关键器件和操作系统国产品牌：设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统；
15.快捷呼叫功能:1.支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2.可自定义的快捷键数量不少于12个:3.快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4.快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整；
16.报警联动：支持；开门按钮：支持；门状态检测：支持门锁控制：支持音频接口：支持
17.电源输出接口：支持，12V 1A；音频输出接口：支持
18.供电方式：DC 12V 2A
	6
	个
	

	2
	卡+密码门禁一体主机
	1.按键类型：触摸按键；
2.网络协议：TCP/IP；
3.显示屏：≥2.46英寸显示屏；
4.屏幕类型：非触摸屏；
5.显示屏分辨率：≥123(H)×32(V)；
6.网络更新升级：支持；
7.首用户开门：支持；
8.远程验证：支持；
9.用户容量：≥10000；卡片容量：≥10000；密码容量：≥10500（包含≥10000个用户密码、≥500个公共密码）；存储记录数量：≥50000；
10.RS-485接口：≥1个；韦根接口：≥1个（韦根输入26/34/66自适应）；
11.网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；
12.报警输入：≥1路；报警输出：≥2路（5V电平输出）
	2
	个
	

	3
	双门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA×2@12V/255mA×2@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤12.2W；
8、毛重：4.2kg
	6
	把
	含支架

	4
	出门按钮
	1.NO/COM 接点输出（常开型）；
2.自带绿色夜光长条；
3.ABS塑胶外壳，美观大方；
4.五十万次老化测试，经久耐用
	8
	个
	

	5
	室内机
	1.主处理器：高性能嵌入式处理器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.网络协议：RTSP；DNS；FTP；RTP；SIP；SSH；
4.SOS报警：支持；
5.通讯方式：全数字；
6.信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息；
7.呼梯功能：支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯；
8.免扰模式：可设置免打扰时段；
9.显示屏：≥10.1英寸显示屏；显示屏分辨率：≥1024(H)×600(V)；
10.报警输入：≥8路（开关量）；
11.供电方式：DC12V，1A；
	2
	个
	含支架

	6层

	1
	人脸门禁一体机
	1.显示屏：≥7英寸显示屏
2.屏幕类型：电容触摸屏；显示屏分辨率：≥600(H)×1024(V)
3.摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；光照补偿：自动红外补光
4.外壳材料：玻璃;PC+ABS
5.验证方式：刷卡；密码；人脸识别
6.读卡类型：IC卡；CPU卡；身份证（序列号）；CPU卡序列号
7.CPU 卡读取功能：1.设备应能读取 CPU 卡物理序列号；2.设备应能插入 PSAM 卡，读取 CPU卡卡文件内容
8.黑白名单设定：支持
9.广告播放：支持图文、视频广告播放
10.外接读卡器：支持≥1路485读卡器
11.实时监控：支持；抓拍功能：支持；WEB配置：支持；IC卡加密：支持
12.人脸识别速度：≤0.1s；人脸容量：≥50000；用户容量：≥50000；卡片容量：≥100000；密码容量：≥50000；存储记录数量：≥300000
13.RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；韦根接口：≥1路，输入输出可配；USB接口：≥1个USB2.0接口；网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口；报警输入：≥2路（开关量）报警输出：≥1路；
14.关键器件和操作系统国产品牌：设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统。；
15.快捷呼叫功能:1.支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2.可自定义的快捷键数量不少于12个:3.快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4.快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整；
16.报警联动：支持；开门按钮：支持；门状态检测：支持门锁控制：支持音频接口：支持
17.电源输出接口：支持，12V 1A；音频输出接口：支持
18.供电方式：DC 12V 2A
	3
	个
	

	2
	卡+密码门禁一体主机
	1.按键类型：触摸按键；
2.网络协议：TCP/IP；
3.显示屏：≥2.46英寸显示屏；
4.屏幕类型：非触摸屏；
5.显示屏分辨率：≥123(H)×32(V)；
6.网络更新升级：支持；
7.首用户开门：支持；
8.远程验证：支持；
9.用户容量：≥10000；卡片容量：≥10000；密码容量：≥10500（包含≥10000个用户密码、≥500个公共密码）；存储记录数量：≥50000；
10.RS-485接口：≥1个；韦根接口：≥1个（韦根输入26/34/66自适应）；
11.网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；
12.报警输入：≥1路；报警输出：≥2路（5V电平输出）
	7
	个
	

	3
	单门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA@12V/255mA@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤6.1W；
8、毛重：2.11kg
	1
	把
	含支架

	4
	双门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA×2@12V/255mA×2@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤12.2W；
8、毛重：4.2kg
	6
	把
	含支架

	5
	出门按钮
	1.NO/COM 接点输出（常开型）；
2.自带绿色夜光长条；
3.ABS塑胶外壳，美观大方；
4.五十万次老化测试，经久耐用
	4
	个
	

	6
	室内机
	1.主处理器：高性能嵌入式处理器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.网络协议：RTSP；DNS；FTP；RTP；SIP；SSH；
4.SOS报警：支持；
5.通讯方式：全数字；
6.信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息；
7.呼梯功能：支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯；
8.免扰模式：可设置免打扰时段；
9.显示屏：≥10.1英寸显示屏；显示屏分辨率：≥1024(H)×600(V)；
10.报警输入：≥8路（开关量）；
11.供电方式：DC12V，1A；
	2
	个
	含支架

	7层

	1
	人脸门禁一体机
	1.显示屏：≥7英寸显示屏
2.屏幕类型：电容触摸屏；显示屏分辨率：≥600(H)×1024(V)
3.摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；光照补偿：自动红外补光
4.外壳材料：玻璃;PC+ABS
5.验证方式：刷卡；密码；人脸识别
6.读卡类型：IC卡；CPU卡；身份证（序列号）；CPU卡序列号
7.CPU 卡读取功能：1.设备应能读取 CPU 卡物理序列号；2.设备应能插入 PSAM 卡，读取 CPU卡卡文件内容
8.黑白名单设定：支持
9.广告播放：支持图文、视频广告播放
10.外接读卡器：支持≥1路485读卡器
11.实时监控：支持；抓拍功能：支持；WEB配置：支持；IC卡加密：支持
12.人脸识别速度：≤0.1s；人脸容量：≥50000；用户容量：≥50000；卡片容量：≥100000；密码容量：≥50000；存储记录数量：≥300000
13.RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；韦根接口：≥1路，输入输出可配；USB接口：≥1个USB2.0接口；网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口；报警输入：≥2路（开关量）报警输出：≥1路；
14.关键器件和操作系统国产品牌：设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统；
15.快捷呼叫功能:1.支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2.可自定义的快捷键数量不少于12个:3.快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4.快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整；
16.报警联动：支持；开门按钮：支持；门状态检测：支持门锁控制：支持音频接口：支持
17.电源输出接口：支持，12V 1A；音频输出接口：支持
18.供电方式：DC 12V 2A
	2
	个
	

	2
	卡+密码门禁一体主机
	1.按键类型：触摸按键；
2.网络协议：TCP/IP；
3.显示屏：≥2.46英寸显示屏；
4.屏幕类型：非触摸屏；
5.显示屏分辨率：≥123(H)×32(V)；
6.网络更新升级：支持；
7.首用户开门：支持；
8.远程验证：支持；
9.用户容量：≥10000；卡片容量：≥10000；密码容量：≥10500（包含≥10000个用户密码、≥500个公共密码）；存储记录数量：≥50000；
10.RS-485接口：≥1个；韦根接口：≥1个（韦根输入26/34/66自适应）；
11.网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；
12.报警输入：≥1路；报警输出：≥2路（5V电平输出）
	3
	个
	

	3
	双门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA×2@12V/255mA×2@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤12.2W；
8、毛重：4.2kg
	4
	把
	含支架

	4
	出门按钮
	1.NO/COM 接点输出（常开型）；
2.自带绿色夜光长条；
3.ABS塑胶外壳，美观大方；
4.五十万次老化测试，经久耐用
	3
	个
	

	5
	室内机
	1.主处理器：高性能嵌入式处理器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.网络协议：RTSP；DNS；FTP；RTP；SIP；SSH；
4.SOS报警：支持；
5.通讯方式：全数字；
6.信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息；
7.呼梯功能：支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯；
8.免扰模式：可设置免打扰时段；
9.显示屏：≥10.1英寸显示屏；显示屏分辨率：≥1024(H)×600(V)；
10.报警输入：≥8路（开关量）；
11.供电方式：DC12V，1A；
	1
	个
	

	8
	电动开闭门机
	1、外形尺寸：506*63*68mm
2、适合门宽：800-1500mm
3、适合门重：100kg
4、安装方向：不分左右
5、启闭次数：50万
6、开门速度：3s-15s(可调）
7、自动开门角度：120°(最大)
8、运行模式：自动/常开/关闭
9、关门速度：3.5s-15s(可调)
10、接入电源：AC220V
11、工作电压：DC 24V
12、额定功率：72V
	4
	台
	

	8层

	1
	人脸门禁一体机
	1.显示屏：≥7英寸显示屏
2.屏幕类型：电容触摸屏；显示屏分辨率：≥600(H)×1024(V)
3.摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；光照补偿：自动红外补光
4.外壳材料：玻璃;PC+ABS
5.验证方式：刷卡；密码；人脸识别
6.读卡类型：IC卡；CPU卡；身份证（序列号）；CPU卡序列号
7.CPU 卡读取功能：1.设备应能读取 CPU 卡物理序列号；2.设备应能插入 PSAM 卡，读取 CPU卡卡文件内容
8.黑白名单设定：支持
9.广告播放：支持图文、视频广告播放
10.外接读卡器：支持≥1路485读卡器
11.实时监控：支持；抓拍功能：支持；WEB配置：支持；IC卡加密：支持
12.人脸识别速度：≤0.1s；人脸容量：≥50000；用户容量：≥50000；卡片容量：≥100000；密码容量：≥50000；存储记录数量：≥300000
13.RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；韦根接口：≥1路，输入输出可配；USB接口：≥1个USB2.0接口；网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口；报警输入：≥2路（开关量）报警输出：≥1路；
14.关键器件和操作系统国产品牌：设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统；
15.快捷呼叫功能:1.支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2.可自定义的快捷键数量不少于12个:3.快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4.快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整；
16.报警联动：支持；开门按钮：支持；门状态检测：支持门锁控制：支持音频接口：支持
17.电源输出接口：支持，12V 1A；音频输出接口：支持
18.供电方式：DC 12V 2A
	2
	个
	

	2
	卡+密码门禁一体主机
	1.按键类型：触摸按键；
2.网络协议：TCP/IP；
3.显示屏：≥2.46英寸显示屏；
4.屏幕类型：非触摸屏；
5.显示屏分辨率：≥123(H)×32(V)；
6.网络更新升级：支持；
7.首用户开门：支持；
8.远程验证：支持；
9.用户容量：≥10000；卡片容量：≥10000；密码容量：≥10500（包含≥10000个用户密码、≥500个公共密码）；存储记录数量：≥50000；
10.RS-485接口：≥1个；韦根接口：≥1个（韦根输入26/34/66自适应）；
11.网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；
12.报警输入：≥1路；报警输出：≥2路（5V电平输出）
	3
	个
	

	3
	双门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA×2@12V/255mA×2@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤12.2W；
8、毛重：4.2kg
	4
	把
	含支架

	4
	出门按钮
	1.NO/COM 接点输出（常开型）；
2.自带绿色夜光长条；
3.ABS塑胶外壳，美观大方；
4.五十万次老化测试，经久耐用
	3
	个
	

	5
	室内机
	1.主处理器：高性能嵌入式处理器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.网络协议：RTSP；DNS；FTP；RTP；SIP；SSH；
4.SOS报警：支持；
5.通讯方式：全数字；
6.信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息；
7.呼梯功能：支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯；
8.免扰模式：可设置免打扰时段；
9.显示屏：≥10.1英寸显示屏；显示屏分辨率：≥1024(H)×600(V)；
10.报警输入：≥8路（开关量）；
11.供电方式：DC12V，1A；
	1
	5
	

	5
	电动开闭门机
	1、外形尺寸：506*63*68mm
2、适合门宽：800-1500mm
3、适合门重：100kg
4、安装方向：不分左右
5、启闭次数：50万
6、开门速度：3s-15s(可调）
7、自动开门角度：120°(最大)
8、运行模式：自动/常开/关闭
9、关门速度：3.5s-15s(可调)
10、接入电源：AC220V
11、工作电压：DC 24V
12、额定功率：72V
	4
	台
	

	
	天台
	
	
	
	

	1
	卡+密码门禁一体主机
	1.按键类型：触摸按键；
2.网络协议：TCP/IP；
3.显示屏：≥2.46英寸显示屏；
4.屏幕类型：非触摸屏；
5.显示屏分辨率：≥123(H)×32(V)；
6.网络更新升级：支持；
7.首用户开门：支持；
8.远程验证：支持；
9.用户容量：≥10000；卡片容量：≥10000；密码容量：≥10500（包含≥10000个用户密码、≥500个公共密码）；存储记录数量：≥50000；
10.RS-485接口：≥1个；韦根接口：≥1个（韦根输入26/34/66自适应）；
11.网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；
12.报警输入：≥1路；报警输出：≥2路（5V电平输出）
	4
	个
	

	2
	双门磁力锁
	1、外壳材料：铝合金；
2、供电方式：510mA×2@12V/255mA×2@24V；
3、安装方式：明装；
4、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
5、工作温度：-20℃～+60℃；
6、工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
7、功耗：≤12.2W；
8、毛重：4.2kg
	2
	把
	含支架

	
	梯控系统
	
	
	
	

	1
	网络梯控主机
	1.支持LED指示灯
2.支持通过TCP/IP通信
3.支持≥2路继电器输出
4.支持≥3路RS-485输出
5.支持卡片容量≥50000；
6.支持最大可接入≥4个联动模块(支持≥2个联动模块供电)，最大可控制≥120层楼层按钮
	1
	个
	

	2
	梯控联动模块
	1.工作电压：DC5V-5V
2.功率：＜6W
3.485通讯距离：＜5m
4.通信方式：上行RS485接口：≥2个，继电器输出：≥36个，光耦输出：≥1个
5.通过干节点的开关达到楼层控制器目的，可实现手动和自动点亮楼层
6.支持看门狗检测功能
	1
	个
	

	3
	开关电源-24V/50W
	1.输出功率：≥52.8W
2.额定输出电压及电流：24V/2.2A
3.输入电压范围：DC 120-370.AC 85-264V
4.待机功耗：≤0.3W;
5.短路保护：度短路状态消失后，恢复时间小于5s
6.过压保护：24V
7.MTBF:＞300000h
	1
	台
	

	4
	箱体-梯控控制器箱体
	产品形态：铁箱
外箱尺寸:≥354mm*≥254mm*≥80mm
内箱尺寸：≥352mm*≥252mm*≥78mm
箱体壁厚：≥2mm
	1
	个
	

	5
	三菱转接板
	1.平均无故障时间：>20000小时
2.平均维修时间：<0.5小时
3.按键控制输入点：16路
4.输入点：≥4路；输入电压：DC9V～DC36V；输入电流：<600mA
5.输出点：≥4路；采集按键板输出电压：DC12V
	1
	台
	

	6
	刷卡读卡头
	1.天线总成通过射频通讯方式与主控器连接；
2.支持通过刷卡给主控器信号后，开放权限楼层；
3.安装方式：可以使用直径12mm的钻头打孔
	1
	台
	

	7
	无线网桥
	1.网桥网络接口：≥1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、≥3个10/100Mbps自协商以太网下行口；
2.网桥电源接口：≥1个DC电源端口；
3.插墙式PoE电源模块网络接口：≥1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、≥1个10/100Mbps自协商以太网口；
4.无线标准：IEEE 802.11 b/g/n；工作频率：2.4GHz - 2.484GHz；
5.最佳无线传输距离：≤500m；
6.整机最大无线传输速率：≥300Mbps；
7.数码显示屏：支持，可显示工作模式和信道等信息；
8.拨码开关：≥1个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷；
9.供电方式：支持非标24V PoE电源和12VDC电源两种电源的；
	1
	对
	

	网络及供电系统

	1
	核心交换机
	三层网管交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。
	1
	台
	

	2
	16口接入交换机
	16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，交换机容量36Gbps，包转发率27Mpps，非网管型交换机，机架式。
	11
	台
	

	3
	24口接入交换机
	24个千兆电口+2个千兆上联光口，交换机容量52Gbps，包转发率39Mpps，非网管型交换机，机架式。
	3
	台
	

	4
	光模块
	千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线
	28
	个
	

	5
	集中供电
	15V 23a
	18
	个
	

	综合管理平台

	1
	综合管理平台软件
	一、软件功能
1、门禁管理
（1）支持门禁设备管理；
（2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常；
（3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；
（4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力；
（5）支持按设备批量开启/暂停权限下发进度，对排队中、运行中的设备，可进行单个、批量暂停，暂停后，该设备的权限暂停下发，优先下发其他设备的权限,同时针对暂停的设备，可单个、批量启用，启用后，设备的权限再次加入到下发授权等待队列中；
2、可视对讲
（1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组；
（2）支持卡片、人脸等授权及复核；
（3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询；
（4）支持客户端与可视对讲设备间呼叫通话，通话过程中可在客户端远程开门口机，支持手动挂断，支持手动抓图或录像，并存储在客户端本地；
3、设备运维
（1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、服务器、服务进行统一纳管监控运；
（2）支持电梯设备新增、删除，支持在线式管理和本地式管理；在线式管理支持关联电梯内设备和电梯外设备；
4、加密数据库
（1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密；
（2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读；
（3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换；
（4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行；
二、系统兼容与开放
1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等；
2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等；
3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等；
4、平台配套的APP支持鸿蒙系统；
5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求；
6、投标供应商所投综合管理平台须能够与黄埔院区现有管理平台及人脸门禁一体机设备无缝对接，部署并联网后无需重新录入人脸库，实现跨院区人脸门禁设备联网管理及授权。否则，由此引发的所有损失由中标供应商负责。
	1
	套
	

	2
	梯控业务系统
	1.梯控设备管理：支持网络梯控主机设备管理，支持设备的增删改查、导入、导出，支持设备在线/离线状态展示；
2.电梯配置：支持卡片或列表展示电梯详细信息，如电梯名称、电梯编号、所属组织、控制楼层、公共楼层、组网方式等；支持批量导入电梯；支持按管理方式、电梯组织、电梯名称、电梯编号、是否关联梯控设备、是否关联监测设备、关联设备状态快速查询电梯。支持对电梯单个或批量配置公共楼层、运行模式；
3.授权概览：支持梯控向导配置，可依据向导跳转至对应页面，引导进行梯控业务操作；支持电梯统计、授权统计、权限下发统计、梯控记录统计；
4.楼层分组：支持将拥有相同属性的电梯楼层划归一组，支持楼层分组的增删改查；支持按楼层分组的所属组织、楼层分组名称、关联电梯名称查询；
5.开放日：支持对楼层设置开放日，开放日期间人员乘梯无需鉴权；同一台电梯允许配置7个有效的开放日。
6.时间计划：支持添加、删除、修改时间计划； 时间计划支持按一天 4 个时段单独配置，支持时间计划复制功能。
7.联网管理：支持按人授权、按部门授权、权限综合查询、梯控记录、数据核对等功能；
8.本地写卡：支持对单张人员卡片或批量人员卡片操作普通授权写卡，从而配置所选电梯楼层权限。
	1
	套
	

	3
	门禁管理系统_通道数量
	1.设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式；
2.门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示；
3.门组分配，支持门禁通道按组进行管理；
4.门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限execl导出；
5.门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置；
6.门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备；
7.门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备；
8.门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询；
9.刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示；
10.补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示；
11.认证记录，支持人证核验终端比对记录展示；
	110
	个
	

	4
	设备运维系统路数授权
	1.设备监控：支持对编码设备、门禁等多设备的运行指标的7x24小时实时监测；
2.实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息、邮件、短信推送；
	110
	个
	

	5
	对讲管理系统_通道数量
	1.可视对讲设备管理：支持添加、修改、删除可视对讲设备，设备类型有管理机、围墙机、门口机、室内机、二次确认机；
2.可视对讲设备概览：查看可视对讲设备，包括设备名称、设备类型、呼叫号码、IP地址、所属组织、在线状态、SIP注册状态、离线原因以及异常原因；
3.权限分组配置：支持将门口机、围墙机添加到权限分组，并配置分组名称、归属组织、备注；
4.权限授权：（1）卡片/指纹权限授权：支持单个/批量选择人员并向门口机、围墙机下发卡片/指纹信息，支持按设备或者权限组下发；（2）人脸权限授权：支持单个/批量选择人员并向门口机、围墙机下发人脸特征，支持按设备或者权限组下发支持单个编辑人员权限，支持单个/批量取消人员权限；
5.开门记录：支持查看可视对讲设备的开门记录，可展示设备名称、开门时间、开门方式、开门方、卡号、开门结果，可查看开门时的抓拍图片及人脸底图；
6.呼叫通话：支持平台客户端与可视对讲设备间呼叫通话，通话过程中可在客户端远程开门口机，可手动挂断，可手动抓图或录像存储在客户端本地；
	40
	个
	

	6
	综合管理平台硬件服务器
	1.尺寸：≥2U机架式服务器机箱；
2.处理器：≥1颗国产化ARM架构CPU，≥24核 主频：≥2.5GHz；
3.内存：≥32G内存；≥4个DDR4 DIMM插槽；
4.硬盘：≥2块4T以上 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持≥8块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘；
5.电源：≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余；
6.风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余；
7.RAID卡：支持RAID 0,1,10；
8.认证：CCC、节能；
	1
	台
	

	7
	门禁远程控制模块
	1、通讯方式：RS485，网口
2、通讯协议：ModBus协议
3、额定负载:10A@250VAC;10A@28VDC(阻性)
4、输入输出：4路输入(NPN/PNP兼容);4路输出
5、工作温度：-45~85°C(工业级)
	12
	台
	

	8
	卡+人脸采集终端
	1.主处理器：高性能嵌入式处理器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.网络协议：IPv4；RTSP；UDP；P2P；TCP；
4.1.屏幕采用4.3英寸触摸显示屏；分辨率不小于480*272；2.屏幕亮度不低于170cd/m2；对比度不低于300；3.支持电容触摸操作，并支持多点触控。
5.摄像头：≥1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头；
6.光照补偿：自动白光补光；自动红外补光；
7.读卡类型：IC卡；身份证（序列号）；CPU卡；
8.Wi-Fi：支持；实时监控：支持；抓拍功能：支持；
9.刷卡响应时间：<1s；读卡距离：0cm～5cm；
10.人脸识别距离：0.3m～0.7m；人脸识别准确率：99.8%；人脸识别速度：0.2s；
11.1、支持身份证和人脸比对通过后，自助进行信息采集；2、支持采集2张人脸照片、3枚指纹、5张卡片；3、支持提取采集数据；信息采集完成后，自动存储在本机，网络平台可通过网络提取采集数据
12.指纹采集模块：电容式指纹模块，符合GA/T1011-2012标准；
13.1．支持进行信息采集；2．支持采集2张人脸照片、 3枚指纹、5张卡片；3．支持采集完成后，数据实时上传到已连接的网络平台。
14.USB接口：≥1个USB2.0接口；网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；
15.供电方式：DC12V，1.5A；
	1
	个
	



二） 项目要求
1. 完成设备清单上的物资采购；
2. 按院方要求完成采购物资的采购工作，并完成调试；
3. 本报价包含项目内所有线材、辅材、耗材以及每层独立机柜，负责对整个安装过程中所涉及的天花、墙面、地面等现场原结构及装饰面开凿与修复，含所有人工、运输的一切成本，不另行结算；
4. 负责院方使用部门的培训、协助院方完成系统信息管理及录入工作；
5. 负责质保期内，整套设备系统的维护工作；
6. 本项目所用设备应与我院黄埔院区门禁系统完好兼容（该系统品牌为大华）；
7. 整体质保期两年。
3、 [bookmark: _GoBack]资质要求
《安全技术防范系统设计、施工、维修资质》及《建筑施工企业安全生产许可证》并在有效期内。

4、 报价表格
项目名称：                                  
	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	其他说明：


备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价中必须包含采购项目清单所有内容以及完成采购物资所需的一齐辅材、售后服务、全
额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等一切费用。所有价格均应以人民币报
价，金额单位为元。
3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。 


报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
报价人名称（盖公章）：
日期：   年   月 
1

总 务 科    
2026年5月11日
