附件：
一、项目简介：
（一）项目背景
广州医科大学附属第三医院系一所位于广东省广州市荔湾区多宝路63号的三级甲等综合性医院， 为了信息传递效率。实时显示挂号排队情况、科室分布、专家出诊变更、紧急通知等，减少患者盲目寻找和咨询台压力。优化就医流程，缓解候诊焦虑，健康宣教。医院有责任进行疾病预防、康复指导、用药提醒等教育。通过视频、动画、图文在候诊区循环播放，能标准化、生动地传递知识，提升患者健康素养和依从性。同时播放医院介绍、特色专科、专家风采等，提升信任感和形象。提升应急响应与内部管理效率。现准备对挂号区和等待区进行多媒体医疗宣教系统改造升级。
（2） 建设需求
（1） 货物清单与采购控制价：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	  1
	全彩屏室内
	[bookmark: OLE_LINK1]台
	    1
	

	 2
	全彩屏室外防水
	台
	    1
	

	   3
	视频处理器多媒体综合业务显示系统
	台
	    1
	

	   4
	[bookmark: OLE_LINK2]多媒体终端
	台
	    2
	

	   5
	安装工程
	项
	    项
	


[bookmark: _Toc230700146]*采购控制价：人民币24.89万元（最高限价）
（2） 规格及要求：
全彩屏室内：
*1.1 屏幕显示面积：8.00m（长）*0.48m（高）。
1.2 点间距：1.86mm
1.3 模组分辨率（宽×高）：172 点(W)* 86 点(H)
1.4 模组尺寸（宽×高）：320mm×160mm 。
1.5 像素结构：SMD1515
1.6 需支持前维护。
1.7 亮度:≥550cd/㎡
1.8 点密度：288369 点/m2
1.9 水平视角/垂直视角：屏体水平视角 140 ± 10° 屏体垂直视角 130 ± 10°
1.10 平整度：屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡
1.11 亮度均匀性：≥ 97%
1.12 灰度级别：红、绿、蓝 12-14bits
1.13 低亮高灰、刷新率:≥3840Hz 高灰阶、超宽带载：灰度 12～14Bits 可调
1.14 换帧频率：≥60 Hz。
1.15 屏体色温：3000-15960 可调
1.16矫正：256 级手动/自动
1.17 峰值功率：620w/m²
1.18 工作电压：单板供电要求（V）） DC:4.2-4.5V、单元板功率 ≤21W、最大电流 4.2± 0.3A
1.19 LED典型寿命:理论使用寿命 ≥10 万小时 平均无故障时间 ≥1 万小时
1.20 运行环境温度:-10℃-40℃，其它温度范围，需加装温控设备。
单元板工作时灯面温度：≤60℃，温度超标需加装温控设备。
1.21 运行环境湿度：10%RH -65%RH，湿度超标需对使用环境除湿处理后才能正常使用。
全彩屏室外版：
*1.1 屏幕显示面积：3.84M*2.08M
1.2 点间距：2.5mm
1.3 模组分辨率（宽×高）：128*64
1.4 模组尺寸（宽×高）：320mm×160mm 。
1.5 像素结构：SMD1415
1.6 需支持前维护。
1.7 亮度:≥4500cd/㎡
1.8 点密度：8192
1.9 水平视角/垂直视角：屏体水平视角 140 ± 10° 屏体垂直视角 130 ± 10°
1.10 平整度：屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡
1.11 亮度均匀性：≥ 97%
1.12 灰度级别：红、绿、蓝 12-14bits
1.13 低亮高灰、刷新率:≥1920/3840Hz
1.14 换帧频率：≥60 Hz。
1.15 屏体色温：9600-12500 可调
1.16 矫正：256 级手动/自动
1.17 峰值功率：≤781w/m²
1.18 工作电压：单板供电要求（V）） 4.5-5.0V、单元板功率 ≤40W、最大电流 7.7±0.3A
1.19 LED典型寿命:理论使用寿命 ≥10 万小时 平均无故障时间 ≥1 万小时
1.20 运行环境温度:-20 至 50℃
1.21 运行环境湿度：10%RH -90%RH
2.视频处理器多媒体综合业务显示系统要求：
2.1 二合一视频处理器。发送+视频处理。
2.2 8个千兆网口输出。
2.3 最大带载1048万像素，最宽8192点，最高4096点。
2.4 三画面布局。
2.5 1路HDMI1.4输入，2路DVI输入，1路SDI输入，最大输入分辨率1920×1 200@60Hz。
2.6 控制方式：前面板按键/USB接口上位机/232接口协议对接。
[bookmark: OLE_LINK7]2.7 1U机箱，AC100-240V电源输入。
2.8系统需支持各类素材的分类管理，格式转换灵活，可对素材进行预览
2.9 需支持提供常规节目模板库，同时管理员可自行设计制作模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，可以保存、复用；可以导入导出节目模板
*2.10 系统需支持智能化、视频化健康教育功能，可实现通过本次招标中的任意终端设备，提供患者健康教育视频服务功能，支持患者移动端设备如手机访问及使用，可访问云端服务器实现宣教内容的交互式点播查看。系统后台的操作内容主要包括：视频管理、分类管理、科室管理、播放量统计等相关功能。同时需提供具有无版权争议的健康宣教视频不少于200部，每部时长约3-6分钟，需包含病症、病因、诊断、预防等内容，并且这些内容需符合我院宣传教育要求。
2.11系统需支持跑马灯管理，可对跑马灯进行新建、修改、删除、发布、停止、样式修改等日常管理操作； 
2.12 需支持发布公共宣教信息、党建宣传等内容
2.13 系统需支持与我院现有的多媒体医疗宣教系统无缝对接
2.14系统需支持播出单审核功能：系统具备播出单审核与预览功能，操作员编辑后的播出单，需要通过对应的审核员进行审核，审核后的播出单才能进行发布，审核部通过的进行打回，通过站内消息通知操作员
2.15系统需支持多种播出方式：自动播出、定时播出、即时插播、多时段播出等。即时插播，将插播的内容设定完成，立即派送到指定的单个或多个客户端，系统将插播节目规划及多媒体内容下载到各个指定的客户端，并纪录传送结果。客户端成功接收后立即播放插播节目，插播节目结束后恢复执行原来的节目表。
*2.16 系统与设备支持与我院现有的信息系统无缝对接，并且报价包含接口建设费用与其他整改费用。
3.多媒体终端终端
3.1 CPU： 不低于四核 ARM 64 位 Cortex-A55 架构 主频100MHz- 1.91GHz
3.2 GPU： 不低于Mali-G31 * 1
3.3 内存：不低于2GB
3.4 存储：不低于eMMC 3.8GB 
3.5 系统：需支持安卓9.0
3.6 支持分辨率：不低于3840*2180
3.7 视频接口：需支持HDMI/AV 
3.8 音频接口：需支持3.5接口
3.9 数据接口：需支持USB2.0/USB3.0
3.10 通信接口：需支持RJ45(100Mbps)    
3.11 TF卡槽：需支持1
3.12 音频解码器: 需支持MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE
3.13 视频解码器:需支持VP9/H.265/AVS2 up to 4Kx2K@60fps,H.264 4K @30fps, AVS+/VC-1/MPEG1-4 1080P @60fps
3.14 图片格式：需支持HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
3.15 整机额定功率：≤10W
3.16 待机功率：≤0.5W
4．安装工程含设备安装调试：
4.1 综合布线：主电源线380V进线PLC配电箱： 4*6+4mm²（3火1零1地） ，数量：1；220V电源线 配电箱出线到大屏： 3*2.5mm² （1火1零1地） ，数量：15；220V电源线视频处理器（炫彩之星终端） ：3*2.5mm² （1火1零1地） ，数量：1；交换机到配电箱网线：六类或超五类，数量：1；交换机到视频处理器（炫彩之星终端）网线：六类或超五类，数量：1。 
*4.2 具体的安装调试，以实地实际情况为准，供应商自行承担并完成这这一模块的工作。
（三）其它要求：
1. [bookmark: _Toc230700152]施工要求
1、挂号区的旧设备要拆除，3条网线，供电线到屏体。
2、等候区的装饰要拆除，2条网线，供电线到屏体。挂号区的供电大于3千瓦，等候区的供电大于7千瓦
3、需要按照我院的安全管理要求，对默认密码进行密码配置
4、对相关使用人员提供详细的部署和运维培训
2. [bookmark: _Toc230700153]售后服务要求
提供提供LED大屏1年，控制终端和多媒体业务系统3年产品原厂售后服务
①提供原厂安装和使用培训
②提供二次开发接口授权
③提供售后维保服务
包括：400远程支持服务、硬件售后维修服务、软件更新服务。 
3. [bookmark: _Toc230700154]验收要求
①外形包装验收：每件物品有独立的包装，包装外观应完好，无破损、变形，否则视为产品不合格。包装箱应有防潮设计，满足设备运输和存储的要求。
②开箱检验：根据包装箱中的装箱单查验设备及其附件。
③设备上架：完成设备的初步检查，并提交设备上线报告。
④验收：经监理机构（如有）确认后，组织相关人员，进行项目竣工验收，验收合格后提交验收报告。
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