广医三院智能安检设备安装项目需求书

第一章 项目总体需求

1.1 项目背景

广医三院现有门诊及急症人流量大，快递、随身包裹、外来人员金属危险品存在安全隐患。本次新增智能X射线检查系统1套、智能人脸识别金属探测门1套，实现入院人员、包裹都要安检的要求。
1.2 交付范围

智能 X 射线检查系统1套（全套主机、显示器、操作键盘、急停组件、配套线缆）；

智能人脸识别金属探测门1套（门体、主机、10 寸双屏、内置 400 万摄像机）；

配套辅材：电源线、固定支架、线槽、开孔施工耗材；

实施服务：运输、现场安装布线、系统调试、操作培训、2年原厂质保、故障上门维修。

1.3 通用标准要求

所有设备必须符合国家标准：

X光安检设备：GB15208.1-2018《微剂量 X 射线安全检查设备》

金属探测门：GB15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》设备具备第三方权威检测报告，辐射剂量、泄露指标满足医院室内长时间使用标准。

智能 X 射线检查系统技术指标

操作界面：WEB方式，本地GUI操作；

操作系统：嵌入式Linux操作系统；

主处理器：intel 双核处理器；

报警输出：1路报警输出（支持12V供电）；

线分辨力：40 AWG；穿透分辨力：36 AWG；

空间分辨力：垂直：0.8mm 水平：1.0mm；

穿透力：46mm；传送带速度：约0.2m/s；

传送带最大负荷：正向250kg，反向200kg；

胶卷安全性：对符合ASA/ISO 1600标准胶卷安全；

★物体识别：对通过X射线扫描的包裹进行物品智能识别，智能框跟随物品移动；识别种类：支持22种物品识别，枪支、烟花爆竹、压力罐、刀具、斧头、剪刀、打火机油、指甲油 、液体 、玻璃瓶、保温杯、塑料瓶、手铐、警棍、指虎、打火机、工具、电子产品、手机、充电宝、笔记本、雨伞等违禁物品；

危险等级：高危，警告，安全，可根据物品种类自定义危险等级；

硬盘数量：4个SATA3.0，最大支持4块10T SATA硬盘，配置1块4T硬盘；

供电方式：AC 220V～240V；

图像连续显示试验具备输送装置控制功能的单视角、双视角透射式设备，被检对象停在通道内任意位置，再次启动输送装置应保证X 射线图像完整（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

★图像回拉功能：应能按图像生成顺序连续回调出不少于10 幅的过检图像（报告参数：无图像数量限制）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

图像存储容量：可存储不少于10,000幅被检图像；（当图像存储空间≥3TB时，图像存储容量≥1000万幅）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

★设备自诊断功能检验设备应具备自诊断功能，并生成至少包括X射线产生装置、X射线探测器、控制器等主要功能部件运行状态的诊断报告（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

接地异常报警功能检验设备应能对供电电源进行接地电压检测，若电源未接地则触发蜂鸣器和指示灯闪烁报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

★尺寸检验设备机身的尺寸应符合以下要求：机身尺寸：1664mm×765mm×1200mm（偏差±5mm）；通道宽度：500mm±5mm；通道高度：300mm±5mm；传送带上表面高度：665mm±5mm；传送带下表面高度：541mm±5mm。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

★指示灯检查a）设备包含：电源指示灯、射线指示灯、工作状态指示灯、按键指示灯；b）设备四周转角处均应安装有电源指示灯和射线指示灯（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

★模式选择功能试验设备应支持选择配置显示输出画面为安检模式或监控模式画面。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

最大负载能力试验a）设备输送装置正向运转时的最大负载能力应大于等于250kgb）设备输送装置反向运转时的最大负载能力应大于等于200kg（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

超薄物检测功能检验当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度为0.05mm的薄钢板，其图像应呈蓝色。（检验结果：使用0.05mm 厚铁薄片进行试验，成像颜色为蓝色）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

★放大镜功能检验可对鼠标框选的图像区域进行局部放大，放大倍数支持2 倍或4 倍（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

一键诊断功能检验设备应能对关键部件进行一键诊断，自动判断关键部件（射线源、探测器、工控板、红外传感器、电动滚筒）的工作状态及故障信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

危险品图像插入(TIP)功能试验a）设备应能在正常扫描生成的过包图像中随机插入危险物品图像。b）系统管理员应能设置危险品图像插入频率、各类危险品图像插入比例、开始和结束的时间以及用户范围。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

图像识别培训功能试验设备应具有图像识别培训功能，能在不启动传送带的情况下，以正常检查速度显示选择的已保存图像。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

图像检索功能试验设备能够根据图像扫描时间、操作人员 ID、物品类别等条件组合进行图像检索。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

图像存储功能试验a）设备存储的图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备识别号等信息；b）设备应具有图像压缩功能，可保存压缩后的图像；c）当图像数据量达到设定的磁盘空间限值时，应能够按照“先入先出”原则自动删除已保存的图像。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

★禁限带品识别功能试验设备应具备禁限带品智能识别功能。当检测到禁限带品时，设备应能实时对垂直方向和水平方向的包裹图像同时保存并进行智能识别，以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称，识别结果信息应包括物品名称、物品所在区域框选、物品相似度等信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

灵敏度设置功能试验设备对禁限带品的智能识别应具有高、中、普通3档灵敏度设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

识别结果标签显示自定义功能试验设备应能对被检物品识别结果的标签进行以下自定义设置：1、目标物品名称和物品相似度；2、标签文字和背景颜色；3、包裹框样式；4、标签显示格式，包括贴近跟随、分离跟随、分离跟随+连接线。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

预览界面局部放大功能试验设备应支持通过操作鼠标在行包预览界面对智能识别图像进行局部放大查看。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。

智能人脸识别金属探测门技术指标

高度（Z轴方向）大于等于1980mm；

宽度（X轴方向）大于等于750mm；

深度（Y轴方向）小于等于500mm；

多种金属探测模式：安检门可在6区、12区、18区三种模式间切换，在门板左右均可通过立柱灯对应显示报警区域；报警区位显示有连续、间隔、单区三种模式，可定位报警位置；

★探测灵敏度：应至少2000级可调，可按分区调节，也可同时调节；支持一键设置所需灵敏度，所以区位至少可检测到一枚回形针；

★在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的辐射磁感应强度均应小于等于20uT；

安检门可设置小金属过滤模式，设备可自动记录金属物品阈值，并只对超过阈值的金属物品进行检测报警

★安检门应配置至少2个10寸液晶显示屏，并应在两个液晶显示器上均能显示通过人数、报警人数及当前日期、系统状态、报警程度、抓拍人脸图、人脸底库对比图等信息；

★低地报警能力：在离地2cm的高度以一枚五角硬币为测试物，以1m/s的速度通过安检门时，安检门应能报警；

★安检门应能存储每天通过的人数、报警次数、报警信息、人脸信息等数据，可按时间、通过方向、报警程度等查询历史信息和报警视频录像；同时支持历史信息和视频录像导出功能，而且存储数据不小于2000000条；

安检门应可按时间、通过方式、通过人数、报警人数进行数据报表查询，可将数据导出为excel文件；
第四章 配套服务、质保与培训要求

4.1 供货安装服务

所有设备原厂全新正品，不接受翻新、样机；到货提供合格证、检测报告；

免费上门卸货、搬运、定位安装、布线。

4.2 质保服务（2 年原厂整机质保）

质保期内清理设备、校准参数、备份数据；

质保期内设备故障 2 小时内到场维修，4 小时内解决；

质保期内所有零部件免费更换，无上门费、配件费；

终身提供优惠成本维修。

4.3 培训服务

现场操作培训，覆盖安保值班人员和管理人员；

培训内容：设备开关机、图像查看、违禁品识别、报表导出、简单故障排查、平台调取录像；

交付电子版操作手册、合格证。

第五章 考核与违约条款

质保结束后进行一次考核，考核低于 90 分扣质保款的 50% 款项；考核低于60分扣质保款的 100% 款项，甲方有权根据考核情况扣减质保款或不支付质保款；

逾期交付：每延迟1天扣合同总额0.5%违约金；逾期7天甲方可取消合同并索赔。



