附件
一、项目简介：

广州医科大学附属第三医院目前已建成基于深信服超融合架构的云计算资源平台，平台承载院内核心业务系统，现状为3节点超融合集群。为满足业务增长带来的算力与存储需求，提升平台整体可用性，现需新增1台超融合扩容节点，扩容节点须与原有集群无缝融合，实现计算、存储、网络资源的统一管理。
建设清单及技术要求

	序号
	指标项
	详细技术参数要求

	1
	硬件参数
	★硬件设备采用机架式设备，设备规格≥2U，适用于通用机房环境，支持标准机柜。每节点配置≥2颗国产处理器，单颗处理器主频≥2.6GHz，单颗处理器物理核数≥64核。每节点配置≥8 根 32GB DDR4 3200内存条，单条内存最大规格≥64GB DDR4 3200，最大内存插槽数≥16个。每节点配置≥2块480G SATA SSD企业级硬盘，支持免工具热插拔维护。支持RAID1，可用于安装操作系统。每节点配置≥4个千兆以太网电口和2个万兆以太网光口，含2个万兆多模光模块。每节点配置1+1 冗余电源。

	2
	架构
	▲本次项目为扩容项目，要求采购的超融合一体机能够与医院现有深信服超融合集群兼容并加入同一集群，能统一提供计算、存储、网络等虚拟化功能。若出现与原有超融合集群无法兼容和无法组成同一集群的情况，需无条件提供设备协助解决，确保正常使用，要求提供承诺函并加盖投标人公章。

	
	
	▲超融合平台宿主机操作系统内核已完成国产化改造，需采用符合安全可靠等级Ⅰ级的操作系统进行研发，实现自主可控，无需担心国产化兼容性问题。（提供中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评结果公告截图证明）

	3
	计算虚拟化功能要求
	支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时自动为虚拟机添加CPU 和内存资源； 

	
	
	▲支持启用CPU预留机制，能够动态保障高优先级业务虚拟机需要资源时可以优先获取，且低优先级任务的运行不对高优先级任务造成明显干扰，而对于明显带有峰谷的周期性业务，可以指定时间段启用CPU预留，最大程度提升CPU利用率。同时支持设置主机的统一CPU预留比例，保证重要虚拟机可以分配到预留CPU；（需提供第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

	
	
	支持内存分层功能，可将本地NVMe设备作为第二层辅助内存接入虚拟化主机，实现虚拟机内存页在DRAM与NVMe之间的冷热数据自动分层调度；系统须支持通过管理接口启用及查看分层状态，管理员可在不修改虚拟机操作系统的情况下，将冷数据页自动换出至NVMe设备，释放DRAM空间供热数据使用，从而在同等DRAM配置下承载更多虚拟机数量，有效降低单位虚拟机内存成本及整体TCO。

	
	
	★支持挂载外置第三方FC存储、iSCSI存储、NFS存储和对象存储，支持将FC存储和iSCSI存储作为虚拟机运行存储，支持将FC存储、iSCSI存储、NFS存储和对象存储作为备份存储池用于存储虚拟机备份文件。（提供支持挂载外置第三方FC存储、iSCSI存储、NFS存储和对象存储的产品功能截图证明）

	
	
	▲支持持续数据保护（CDP），可设置RPO为1s或5s，持续数据保护无需在虚拟机内部安装插件即可实现，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响；（需提供第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

	
	
	▲支持虚拟机备份，且支持通过备份找回重要文件；（需提供第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

	
	
	▲支持设置UPS联动关机策略，支持平台通过名称、IP和版本号等信息添加UPS设备，支持通过UPS剩余电量设置关闭非核心虚拟机和关闭核心虚拟机操作。（需提供第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

	4
	存储虚拟化功能要求
	▲超融合平台应支持基于虚拟磁盘粒度的存储策略配置，支持对单个虚拟机的不同虚拟磁盘应用不同存储策略，存储策略包含副本数、条带数和副本存放策略设置。（需提供产品功能截图）

	
	
	▲支持存储分卷功能，支持创建全SSD分卷组成高性能存储池，满足高性能应用需求，支持创建SSD和HDD分卷组成大容量存储池，满足容量需求。（需提供第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

	
	
	支持磁盘漫游功能，同一节点内支持任意个存储磁盘交换位置，以防止主机维护时的运维人员误操作；

	5
	网络虚拟化功能要求
	▲支持跳转连通性探测页面，可以设置网络连通性探测属性，包括通过IP协议版本（IPv4、IPv6）、源虚拟机及网口、目的对象类型（IP、虚拟机）及地址、协议（TCP、UDP、ICMP等）、TTL、探测包大小等，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以完成源虚拟机至目的IP/虚拟机的连通性探测，并可显示探测结果。 （需提供第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

	
	
	▲支持流量镜像功能，支持设置镜像源、镜像目的地、VLAN ID、采样率、流量方向和策略状态等参数，镜像源和镜像目的地包括云主机网口、网络设备网口和物理主机业务口，流量方向包括接收、发送和接收/发送等方向；（需提供产品功能截图证明）

	6
	安全虚拟化功能要求
	▲支持微隔离策略推荐，自动通过访问关系、历史流量和用户配置来生成最适合的微隔离规则，并且可以预发布策略，预览访问关系和防护状况，在二次确认后发布推荐策略；（需提供第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

	
	
	▲支持向导化勒索病毒处理流程，包括紧急隔离、保留当前状态、恢复云主机、扫描病毒、恢复网络。并支持事前勒索病毒防护、事中检测疑似勒索可打自动对虚拟机打快照、事后勒索病毒向导化处理（需提供第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

	
	
	支持安全事件展示、安全风险分析、风险趋势分析、告警与处置记录、病毒和漏洞扫描记录，并实施监控虚拟机的防护状态。（需提供产品功能截图证明）

	7
	授权要求
	★提供不少于2个CPU的计算虚拟化授权、存储虚拟化授权、网络虚拟化授权、安全虚拟化授权和云计算管理平台授权，存储虚拟化授权不限制单个节点硬盘容量，授权包含多集群管理、虚拟机动态资源添加、分布式防火墙、网络流量可视化、流量镜像、虚拟机备份（不限制虚拟机数量）等功能，提供3年安全虚拟化组件病毒库、漏洞库、规则库更新服务；


三、运行功能验证

以上参数按需提供证明材料并加盖投标人公章，供应商提交报名后3天内采购人有权要求报价人对所投产品按用户需求书相关的技术指标与功能需求进行测试，以保证所投产品各项指标的真实性，不能提供或不能通过技术测试或测试结果与响应文件不符的视为虚假响应。
四、其他要求

服务/施工期限

服务期以各项服务的期限为准，从双方确认的正式开始提供服务之日起算。

施工要求

进入机房要填写、申报机房出入申请表

为保障施工进度，提前申报需要用到的网络资源

相关服务人员需签订相关保密协议

需要按照我院的安全管理要求，对默认密码进行密码配置

对相关使用人员提供详细的部署和运维培训

售后服务要求

提供3年以上产品原厂售后服务

1、提供原厂安装和使用培训

2、提供二次开发接口授权

3、提供售后维保服务

包括：400远程支持服务、硬件售后维修服务、软件更新服务。 

验收要求

1、外形包装验收：每件物品有独立的包装，包装外观应完好，无破损、变形，否则视为产品不合格。包装箱应有防潮设计，满足设备运输和存储的要求。

2、开箱检验：根据包装箱中的装箱单查验设备及其附件。

3、设备上架：完成设备的初步检查，并提交设备上线报告。

4、竣工验收：经监理机构（如有）确认后，组织相关人员，进行项目竣工验收，验收合格后提交验收报告。

5、最终验收：试运行1个月后，进行最终验收，验收合格后进行设备及相关文档的移交。

付款方式

   合同签订后15个工作日内，预付合同款项40%，验收报告签署的30个工作日，支付合同款项60%。
