广州医科大学附属第三医院
2026年不锈钢医用家具采购项目(第二批)采购需求
1、 项目名称：广州医科大学附属第三医院2026年不锈钢医用家具采购项目(第二批)
2、 采购预算：人民币93,400元（含税）
3、 具体需求：不锈钢医用家具一批，按实际送货结算。
	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价限价
	总价限价
	备注

	1
	洗鞋池
	采用304不锈钢 ，水槽材质为304*1.2mm ，池深≥200mm，尺寸约为1200*600*2130mm（±200mm），四角有固定支架，稳固结实，带水龙头,背面加门， 医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 
	1
	个
	6800
	6800
	消毒供应室（荔湾）

	2
	拖把池
	采用304不锈钢，水槽材质为304*1.2mm，池深≥200mm，尺寸约为780*280*1200mm（±200mm），带水龙头，包含各种水配件下水管道处理及所有安装 
	1
	个
	3800
	3800
	消毒供应室（荔湾）

	3
	拖把池
	采用304不锈钢，水槽材质为304*1.2mm，池深约200mm，尺寸约为800*600*1200mm（±200mm），带水龙头， 医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 
	1
	个
	4000
	4000
	消毒供应室（荔湾）

	4
	茶杯柜带轮
	整体采用304不锈钢制作，整体材质采用304≥1.0mm 尺寸为900*400*1960（±200mm），整体分四层，下层为带锁柜，侧面开孔，方便连接电源插头
	1
	个
	6000
	6000
	消毒供应室（荔湾）

	5
	拖把池
	整体采用304不锈钢制作尺寸 ，水槽材质采用304*1.2mm ，1900+1500*600*1200mm（±200mm），材质:304不锈钢;背面挡水板800mm高，水槽深200mm，配检修门，配挂钩;配件:医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装
	1
	个
	13000
	13000
	医技楼手术室（荔湾）

	6
	拖把池
	材质304不锈钢，水槽材质采用304*1.2mm ，尺寸：1500*550*1200mm（±200mm）；材质:304不锈钢;背面挡水板800mm高，水槽深200mm，配检修门，配挂钩;配件:医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装
	1
	个
	6500
	6500
	医技楼日间手术室（荔湾）

	7
	不锈钢层板
	3600*500*40（±200mm）
304不锈钢 材质厚度 ≥ 1.0mm，含304不锈钢三角架；预留膨胀螺丝孔，包安装于瓷砖墙面。
	1
	个
	2600.00
	2600
	医技楼ICU

	8
	不锈钢层板
	1800*500*40（±200mm）
304不锈钢 材质厚度 ≥ 1.0mm，含304不锈钢三角架；预留膨胀螺丝孔，包安装于瓷砖墙面。
	1
	个
	1300.00
	1300
	医技楼ICU

	9
	不锈钢洗手池
	2200*670*800+200（±200mm）
材质：304不锈钢，水槽厚度≥ 1.2mm
结构：无底板，无背板，门板双包，背面挡水板200mm高，分3个水槽；
配件：一个二次感应水龙头，两个手动水龙头，水配件，两个水槽盖，下水管带开关，，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装
	1
	个
	10700.00
	10700
	医技楼ICU

	10
	不锈钢污洗池
	800*670*500+300（±200mm）
材质：304不锈钢，水槽材质厚度≥ 1.2mm
结构：无底板，无背板，门板双包，背面挡水板300mm高；
配件：一个手动水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装
	1
	个
	3100.00
	3100
	医技楼ICU

	11
	不锈钢柜子
	1900*500*2000mmm（±200mm）
304不锈钢，材质厚度≥1.0mm ，分9格，包安装
	1
	个
	7600.00
	7600
	医技楼ICU

	12
	拖把池
	尺寸：750*400*1800mm（±200mm）
全304不锈钢，水槽厚度≥1.2mm ，槽深度≥400mm 带医用二次感应水龙头，顶上带挂钩，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装
	1
	个
	5200.00
	5200
	消毒供应室（荔湾）

	13
	双层架
	尺寸：1950*330*620mm（±200mm），层高≥280mm，支撑腿内收50mm，双层层架，304不锈钢，厚度≥1.0mm
	1
	个
	1800.00 
	1800
	泌尿外科（门诊9楼）

	14
	不锈钢推车
	尺寸：850*500*960+80mm（±200mm）
全304不锈钢，厚度≥1.0 mm   4寸脚轮，两刹车、两活动轮
	2
	个
	1800.00 
	3600
	[bookmark: _GoBack] 急诊科 

	15
	电箱支架
	尺寸：450*150*800mm，304不锈钢 材质厚度≥ 1.2mm，预留膨胀螺丝孔，包安装。
	2
	个
	200
	400
	检验科

	16
	拖把池
	尺寸：1250*600*1800mm（±200mm）
两个水池带医用感应水龙头全304不锈钢，水槽厚度≥1.2mm 槽深度≥400mm 带医用二次感应水龙头，顶上带挂钩，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装
	1
	个
	7200.00 
	7200
	消毒供应室（黄埔）

	17
	洗手台
	尺寸：2200*600*800/950mm（±200mm）
全304不锈钢，厚度1.0mm，水槽为304*1.2mm 不锈钢采用数控激光切割，数控折弯，冲压，焊接，抛光打磨等工艺，右边靠窗为洗手盆，带感应水龙头，左边为工作台，下面为两层带双开门柜；包含各种水配件、下水管道处理及所有安装等。
	1
	个
	9800
	9800
	中医科门诊（黄埔）

	合计
	19
	
	91400
	93400
	



4、 服务要求
1、 交货时间：  根据采购人约定时间 。交货地点： 采购人指定地点         。
2、 中标人安装时须对采购人场地有良好保护措施，及时清理拆箱和安装产生的物料。由于中标人原因对采购人的场地内设备、设施造成损失，由中标人负责赔偿。
3、 验收由采购人、中标人共同进行货物的验收，验收合格后双方在供货三联单和验收表上签字确认，验收合格货物交付采购人。采购人在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒收货物，采购人同意更换的，中标人应于收到采购人拒绝收货通知书之日起3个工作日内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为中标人逾期交货。
4、 中标人保证合同货物是全新、未曾使用过的，进货渠道合法，其质量、规格及技术特征符合采购需求中的要求，符合采购人实际使用需求。
5、 质保期为自采购人有关部门验收合格之日起计算，质保期不低于3年。在质保期内，非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决，负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。凡因产品质量及安装问题造成事故的，经相关机构认定，中标人应承担相应的赔偿责任。
5、 付款方式
合同货物全部运送到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭中标人开具的正式发票（按实际发生数结算）、验收证明（采购人代表签字确认合格）、合同复印件，由采购人在180天内向中标人支付款项。





广州医科大学附属第三医院2026年不锈钢医用家具采购项目(第二批)报价表

1、 报价表                                                                                                  单位：元
	序
	项目名称
	产品要求
	服务要求
	数量
	采购限价

	1
	广州医科大学附属第三医院
2026年不锈钢医用家具采购项目(第二批)
	详见采购需求
	详见采购需求
	1项
	93400

	
项目总报价人民币（大写）：                              （小写）：
其中税费       元，不含税金额为         元。



                     
备注：报价包括了设计、制造、项目实施及运至交货地的仓储费、包装、运输费、送货费、售后、人员工资、原材料价格市场波动等引起的费用、退换物品的费用及保修期内的各种税费等所有费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

二、交货时间：  根据采购人约定时间    。交货地点： 采购人指定地点         。

三、质量保证承诺：                                                                                                  。

四、售后服务承诺：质保期   年，                                                                                      。

投标人名称（盖章）：                                                单位法人或授权代表（签字）：
投标人地址：                                                       办公电话：           手机：
                                                 报价时间：    年   月  日
报价清单
单位：元
	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	洗鞋池
	采用304不锈钢 ，水槽材质为304*1.2mm ，池深≥200mm，尺寸约为1200*600*2130mm（±200mm），四角有固定支架，稳固结实，带水龙头,背面加门， 医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 
	1
	个
	
	

	2
	拖把池
	采用304不锈钢，水槽材质为304*1.2mm，池深≥200mm，尺寸约为780*280*1200mm（±200mm），带水龙头，包含各种水配件下水管道处理及所有安装 
	1
	个
	
	

	3
	拖把池
	采用304不锈钢，水槽材质为304*1.2mm，池深约200mm，尺寸约为800*600*1200mm（±200mm），带水龙头， 医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 
	1
	个
	
	

	4
	茶杯柜带轮
	整体采用304不锈钢制作，整体材质采用304≥1.0mm 尺寸为900*400*1960（±200mm），整体分四层，下层为带锁柜，侧面开孔，方便连接电源插头
	1
	个
	
	

	5
	拖把池
	整体采用304不锈钢制作尺寸 ，水槽材质采用304*1.2mm ，1900+1500*600*1200mm（±200mm），材质:304不锈钢;背面挡水板800mm高，水槽深200mm，配检修门，配挂钩;配件:医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装
	1
	个
	
	

	6
	拖把池
	材质304不锈钢，水槽材质采用304*1.2mm ，尺寸：1500*550*1200mm（±200mm）；材质:304不锈钢;背面挡水板800mm高，水槽深200mm，配检修门，配挂钩;配件:医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装
	1
	个
	
	

	7
	不锈钢层板
	3600*500*40（±200mm）
304不锈钢 材质厚度 ≥ 1.0mm，含304不锈钢三角架；预留膨胀螺丝孔，包安装于瓷砖墙面。
	1
	个
	
	

	8
	不锈钢层板
	1800*500*40（±200mm）
304不锈钢 材质厚度 ≥ 1.0mm，含304不锈钢三角架；预留膨胀螺丝孔，包安装于瓷砖墙面。
	1
	个
	
	

	9
	不锈钢洗手池
	2200*670*800+200（±200mm）
材质：304不锈钢，水槽厚度≥ 1.2mm
结构：无底板，无背板，门板双包，背面挡水板200mm高，分3个水槽；
配件：一个二次感应水龙头，两个手动水龙头，水配件，两个水槽盖，下水管带开关，，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装
	1
	个
	
	

	10
	不锈钢污洗池
	800*670*500+300（±200mm）
材质：304不锈钢，水槽材质厚度≥ 1.2mm
结构：无底板，无背板，门板双包，背面挡水板300mm高；
配件：一个手动水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装
	1
	个
	
	

	11
	不锈钢柜子
	1900*500*2000mmm（±200mm）
304不锈钢，材质厚度≥1.0mm ，分9格，包安装
	1
	个
	
	

	12
	拖把池
	尺寸：750*400*1800mm（±200mm）
全304不锈钢，水槽厚度≥1.2mm ，槽深度≥400mm 带医用二次感应水龙头，顶上带挂钩，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装
	1
	个
	
	

	13
	双层架
	尺寸：1950*330*620mm（±200mm），层高≥280mm，支撑腿内收50mm，双层层架，304不锈钢，厚度≥1.0mm
	1
	个
	
	

	14
	不锈钢推车
	尺寸：850*500*960+80mm（±200mm）
全304不锈钢，厚度≥1.0 mm   4寸脚轮，两刹车、两活动轮
	2
	个
	
	

	15
	电箱支架
	尺寸：450*150*800mm，304不锈钢 材质厚度≥ 1.2mm，预留膨胀螺丝孔，包安装。
	2
	个
	
	

	16
	拖把池
	尺寸：1250*600*1800mm（±200mm）
两个水池带医用感应水龙头全304不锈钢，水槽厚度≥1.2mm 槽深度≥400mm 带医用二次感应水龙头，顶上带挂钩，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装
	1
	个
	
	

	17
	洗手台
	尺寸：2200*600*800/950mm（±200mm）
全304不锈钢，厚度1.0mm，水槽为304*1.2mm 不锈钢采用数控激光切割，数控折弯，冲压，焊接，抛光打磨等工艺，右边靠窗为洗手盆，带感应水龙头，左边为工作台，下面为两层带双开门柜；包含各种水配件、下水管道处理及所有安装等。
	1
	个
	
	

	合计
	人民币           元


投标人名称（盖章）：
日期：






