建设清单及技术要求：
	序号
	产品名称
	数量单位
	描述

	1 
	仪器预约管理系统
	1套
	一、软件功能概述
1.跨区域使用：
系统应用微服务架构，构建前后端分离、轻量级的B/S应用，满足快速业务响应的要求，提高工作效率。本地电脑、局域网、互联网皆可使用；
2.物联化：支持WIFI软件型刷卡器、WIFI仅刷卡不控制刷卡器、WIFI电源型刷卡器、门禁；
3.稳定性：
1) 平台同时登入系统的并发用户数不少于100个，保证系统的 7*24 小时正常安全访问；系统在100个并发访问的情况下，查询统计响应≤3秒。
2) ★提供不限制用户数量和设备接入数量授权（投标时提供承诺函）
3) ▲保证交付的产品符合安全要求，无安全风险问题，投标时提供CNAS标识的漏洞扫描报告。
4.其它要求：
1) ★服务器和所有硬件终端，在不连接外网情况下可以正常使用，投标时提供承诺函。
二、软件功能
1.基础管理功能
1) 组织架构管理：根据需要自由组织架构，支持部门的创建。
2) 人员管理；
（1） ▲人员基本信息添加，人员隶属于部门，每个人员可以绑定多个角色。（投标时提供界面功能截图）
（2） 可设置人员在职、离职、禁用状态；
（3） 通讯录:显示所有成员通讯录；
（4） 人脸照片的批量导入，支持门禁机头像下发；
3) 权限管理
（1） 支持自定义角色，为每个角色绑定不同的权限；
（2） 人员可以属于多个角色；
2.楼宇、房间管理
1) 支持医院所有房间的管理，包含添加、编辑和删除功能。
2) 支持设定房间所属楼宇信息；
3) 支持对各级用房信息的添加、编辑、删除、导入及导出；
3.仪器档案管理
1) 仪器档案字段的自定义
（1） ▲系统支持仪器档案字段自定义功能；（投标时提供界面功能截图）
（2） 内置字段可以根据需要开启和关闭，可以设置字段前台的显示或关闭；
2) 仪器管理
（1） 支持根据配置的字段，单个录入仪器信息；
（2） 支持Excel批量导入，下载Excel模板，按照约定的字段列，输入设备档案信息，完成设备的批量导入；
（3） 支持设备信息Excel批量导出；
（4） 支持仪器图片批量导入；
（5） 支持仪器状态管理，支持启用、故障、停用、报废状态信息设定；
3) 仪器权限管理:
（1） 按仪器设置仪器负责人，每台仪器可设置多个仪器负责人。
（2） 每个仪器负责人，仅授权查看管理的仪器。
4) 仪器浏览:支持按仪器名称、资产编号、仪器状态、负责人、楼宇、房间等信息对仪器查找检索。
4.仪器预约管理
1) 预约仪器列表
支持在线查看预约的仪器列表，主要信息包括：仪器名称、仪器存放位置、仪器负责人。支持按仪器名称、房间名称、分类等方式检索仪器；
2) 仪器预约
（1） 支持预约人查看每台仪器的空闲预约时段，支持日历拖拽的方式快速预约。
（2） 仪器预约提交后，支持预约在线审批。
（3） 支持预约人撤销预约；
（4） ▲上机中状态，系统支持实时展示当前仪器使用情况，当前上机人、上机方式、上机时间信息（投标时提供界面功能截图）。
（5） 预约人下机，系统支持自动释放未使用的预约时间。
3) 仪器预约在线审批
（1） 支持仪器负责人查看到所有预约申请，审批人可放行，也可以驳回。
（2） 支持仪器负责人可以修改预约人的预约时间；
4) 仪器预约审批工作流程设置
（1） ▲支持自定义审批工作流，支持多级审批，每级审批支持选择多人审批，审批对象可以选择指定人、部门负责人等（投标时提供界面功能截图）。
（2） 支持按仪器设置免审。
5) 仪器预约规则设置
（1） ▲支持自定义选择开放预约时间；（投标时提供界面功能截图）
（2） 支持自定义最短预约时长，每次预约最短预约分钟数；
（3） 支持自定义最长预约时长，每次预约最长预约小时数；
（4） 支持自定义合理撤销时间，预约仪器之后在最大多少小时内撤销预约信息就是合理撤销；
（5） 支持自定义最小撤销时限，预约仪器之后在离预约时间开始最小多少分钟外撤销预约信息就是最小撤销时限；
（6） ▲预约时段配置，既支持按时间范围方式进行预约也支持以按周期的方式进行预约，按时间范围：配置最近预约提前，最远预约提前。（投标时提供界面功能截图）；按周期：设定重复周期，按周期方式预约；
（7） 支持自定义限定次数，提供按每天/每月/每年限定次数。
（8） 支持自定义预约时段，允许按具体时间段进行预约设定；支持跨天预约设定；
（9） 支持自定义限定总时长，允许设定每天/每月/每年可以最多预约时长；
（10） 支持自定义预约间隔，允许设定预约时间间隔。

6) 失信管理
▲支持预约人对自己的信用记录进行查看和申诉，仪器负责人可以查看所有人的信用记录、编辑信用分和设置黑白名单操作。（投标时提供界面功能截图），失信类型包含：迟到、爽约、未下机、超时下机、逾期撤销，5种类型。
（1） 信用状态=总失分（迟到分+爽约分+未下机分）-补偿分；
（2） 信用状态为预警/超额时，系统需要在页面给出提示。
（3） 支持添加白名单人员。
（4） 支持添加黑名单，黑名单的成员不允许仪器预约。
（5） 支持对信用分已经是超额的黑名单的成员，由管理员解除黑名单；
（6） 失信记录统计，支持按迟到、爽约、未下机、超时下机、逾期撤销进行统计；
（7） 每个人仅可查看本人的失信记录，管理员可以查看所有人的失信记录；
（8） 每条失信信息支持申诉，申诉人提交申诉哦原因，管理员通过后，解除失信，不扣信用分；
（9） 支持按不同失信类型，设置失信分数，支持失信预警分数和超限分数设定，对失信行为自动计分，失信总分数超预警或超限会自动发消息提醒，超限自动拉拉黑；
（10） 既支持手动把人员拉黑、也支持分值超限，系统自动拉黑。
5.	计费：
1) 支持设定仪器的使用单价：既支持单个编辑和批量导入方式设定价格；
2) 费用统计：
结账需支持未结、待结、已结三种状态；
（1） 未结：用户上机后，所有上机记录默认处于未结账状态，未结账列表的信息包含：仪器资产编号、仪器型号、仪器名称、预约主题、实验内容、预约时间、样品数量、单价、总价、上机人所属部门、使用时间、使用时长、计费时间、计费时长、备注等信息列；
（2） 待结：可以在未结列表中，按时间、上机人、上机单位等方式快速筛选，一键生成待结订单。待结订单支持Excel导出，可作为结账凭证。
（3） 已结：客户付款后，在待结订单中，点击结账按钮，待结订单自动进入已结账列表。
6.统计分析：
1) 仪器使用情况汇总表(按仪器)：
（1） 统计内容需包含：仪器名称、资产编号、楼宇、房间、资产负责人、自助价、委托价、机时、次数；
（2） 支持按预约、按使用类型分类统计；
（3） 支持按日期范围、仪器名称、资产编号进行筛选；
2) 仪器使用情况汇总表(按人员)：
（1） 统计内容需包含：姓名、所属部门、仪器名称、机时、次数；
（2） 支持按预约、按使用类型分类统计；
（3） 支持按日期范围、所属部门、仪器名称、姓名进行筛选；

3) 仪器使用情况明细表(按人员)：
（1） 统计内容需包含：仪器资产编号、仪器型号、仪器名称、预约主题、实验内容、预约时间、样品数量、单价、总价、上机人所属单位/公司、使用时间、使用时长、计费时间、计费时长、备注等信息列；；
（2） 支持按预约、按使用类型分类统计；
（3） 支持按约时间日期范围、仪器名称、预约人姓名进行筛选；

4) 使用情况日报统计(按仪器)、使用情况周报统计(按仪器)、仪器使用情况月报统计(按仪器)：
（1） 支持按日、按周、按月统计；
（2） 支持按预约、按使用类型分类统计；
（3） 支持按日期进行筛选；
5) 驾驶舱统计：
（1） 支持使用状况统计统计当日的预约时长，使用时长，预约次数，使用次数，预约人数，使用人数，仪器数预约数；
（2） 支持按房间实时使用人统计；
（3） 支持按月统计仪器使用机时排行统计；
（4） 支持当天人次使用量统计、当天机器使用量统计；
（5） 上机实况统计；
（6） 仪器当月按使用次数排行统计、仪器当月预约次数排行统计；
7.其它要求
1) 服务器和所有硬件终端，在不连接外网情况下可以正常使用。
2) 软件需自主开发：完全自主产权，支持二次开发需求，软件售后服务不少于1年。
3) 配套硬件设备需自主开发：完全自主产权，支持二次开发需求。
4) 系统尽可能少用和不用第三方流程引擎，避免后期拓展受限。
8.微信小程序：▲系统支持H5或微信小程序。支持仪器列表展示、在线预约、预约功能审核、信用管理、给预约人发送上机提醒、预约审核通过后，预约人可收到通知、可通过微信、短信方式接收消息提醒、预约后，给管理员发送审批提醒（投标时提供界面功能截图）

9.锁屏软件：
1) 锁屏软件：需提供以下界面功能截图
（1） 给仪器配套电脑主机上提前安装锁屏软件，计算机启动后，屏幕默认处于锁屏状态。
（2） 上机人员支持通过用户名和密码或刷卡方式解锁。 
（3） 上机人员点击下机按钮，弹出下机界面，输入上机信息，下机。
（4） 支持winxp/win7/win8/win10/win11系统。
（5） 锁屏软件支持时间和进度条展示。
（6） 锁屏需要提供中/英文界面 
2) 其他要求： 
（1） 配套WiFi电源刷卡控制器、WiFi软件型刷卡控制器、WiFi 仅刷卡不控制硬件设备需与仪器共享预约系统平台为同一厂家，确保兼容性。
（2） 系统采用自主知识产权工具，不使用第三方流程引擎，避免后期拓展受限。
10.门禁仪器管理
1) 门禁添加，信息包含：门禁名称，所属房间；
2) 门禁列表管理
（1） 支持按房间和门禁名称查询；
（2） 编辑、删除
3) 门禁人员管理
（1） 在门禁机上添加人员，自动同步到服务器。
（2） web端设定门禁机的管理员。
（3） ▲查看指定门禁机内的人员信息；（投标时提供界面功能截图）
（4） 清空指定门禁机内所有人员信息；
（5） ▲web端房间支持按房间设定准入人员，支持不同权限（普通准入人员或房间负责人）；（投标时提供界面功能截图）
4) 门禁业务
（1） 人员支持门禁机刷卡、指纹或刷脸开门，并自动同步至服务器。
（2） 房间负责人或准入人员，可以自由刷卡、刷脸、指纹开门进出房间；
（3） ★普通成员需要先预约仪器，才可以在预约时间内，进入仪器所在房间；
（4） 系统需支持人脸识别、IC卡、液晶按键密码方式的门禁机

	2 
	WiFi电源刷卡控制器
	4台
	1.业务说明
1) 电源刷卡控制器连接仪器终端，默认情况下电源刷卡控制器断开仪器电源;
2) 预约用户在预约时段刷卡，电源刷卡控制器给仪器通电；
3) ★下机方式，预约用户先刷卡，然后5秒内再按键确认，防止误操作导致仪器突然掉电；
4) 仪器负责人不需要预约，随时刷卡上机;
5) 支持3种解锁方式，刷卡解锁（滴声提示，取卡即用）、微信扫一扫解锁、远程解锁（管理员应急操作）；
6) 支持预约到时，提前语音提醒；
7) 使用中支持手机延长下机；
2.技术指标
1) 环境温度：-10℃～+50℃
2) 相对湿度：5%～95%（无凝霜）
3) 无特殊水电气要求
4) 内核：采用国产芯片，flash 8MB，psram 8MB
5) ▲内置2.0寸液晶；（投标时提供拍照说明）
6) 内置Wifi模块
7) 被控设备最大电流15A；
8) ▲内置IC读卡器模块（投标时提供拍照说明）
9) 可通过web方式，配置网络参数。
10) 网络不顺畅时，支持管理员刷卡开锁。
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	WiFi软件型刷卡控制器
	11台
	1、业务说明
1)、仪器主机上安装锁屏软件，计算机屏幕默认处于锁屏状态;
2)、上机人员预约时间段刷卡方式解锁; 
3)、上机人员输入下机信息，点击下机按钮，电脑进入锁屏状态; 
4)、电脑进入锁屏状态，不影响程序的正常运行;
5)、仪器负责人不需要预约，随时刷卡上机; 
6)、支持4种解锁方式，刷卡解锁（滴声提示，取卡即用）、微信扫一扫解锁、用户名密码解锁、远程解锁（管理员应急操作）。
6)、支持预约到时，提前语音提醒；
7)、使用中支持手机延长下机；

2.技术指标
1) 环境温度：-10℃～+50℃
2) 相对湿度：5%～95%（无凝霜）
3) 无特殊水电气要求
4) 内核：采用国产芯片，flash 8MB，psram 8MB
5) ▲内置1.5寸液晶；（投标时提供拍照说明）
6) 内置Wifi模块
7) ▲内置IC读卡器模块（投标时提供拍照说明）
8) Rs232串口通讯
9) 可通过web方式，配置网络参数。
10) 网络不顺畅时，支持管理员刷卡开锁。
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	WiFi 仅刷卡不控制
	4台
	1、业务说明
1)、上机人员无需预约刷卡上机; 
2)、刷卡下机;
3)、支持多人同时上下机；
2.技术指标
1) 环境温度：-10℃～+50℃
2) 相对湿度：5%～95%（无凝霜）
3) 无特殊水电气要求
4) 内核：采用国产芯片，flash 8MB，psram 8MB
5) ▲内置1.5寸液晶；（投标时提供拍照说明）
6) 内置Wifi模块
7) ▲内置IC读卡器模块（投标时提供拍照说明）
8) 可通过web方式，配置网络参数。

	5 
	门禁
	1台
	1. 显示屏:IPS 高清显示屏
2. 尺寸:5寸
3. 分辨率:720*1280
4. 图像传感器:1/2.8"逐行扫描CMOS
5. 分辨率:200万像素
6. 焦距:4.8mm±5%
7. 镜头调焦距离:80cm
8. sensor数据输出:MIPI CSI-2
9. sensor暗电流:200uv/ms
10. 有效像:1920(H)x1080(V)(16:9mode)
11. 清晰度:HD1080P
12. 继电器输出:1 路（DOOR_NO、DOOR_COM、DOOR_NC）
13. 韦根输入:1路韦根 26/34
14. 韦根输出:1路韦根 26/34
15. 报警输出:1路报警输出
16. 网络接口:1路以太网口（RJ45 10/100M）
17. 识别模式:人脸、指纹、卡、密码
18. 识别准确率:不低于99%
19. 识别速度:<1.5秒
20. 人脸容量:10000（最大可支持50000）张人脸照片
21. 识别距离配置:0.5~3M
22. 支持与仪器预约管理系统对接
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