广州医科大学附属第三医院化粪池、化油池、下水道、沉沙井渠疏通清理项目招标前论证会邀请公告
各报价单位：
广州医科大学附属第三医院化粪池、化油池、下水道、沉沙井渠疏通清理项目进行社会调研论证，欢迎符合资格条件的报价单位参与。
一、 项目名称：广州医科大学附属第三医院化粪池、化油池、下水道、沉沙井渠疏通清理项目
二、 项目需求：详见附件
1. 报价单位应对所有的需求内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价。
2. 项目类别：服务类 
3.服务时间：2023.9.1～2026.8.31
三、 响应报价单位资格要求：  
1. 应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内（港澳台地区除外）注册的法人单位。
3. 本项目不接受联合体报价。
四、 符合资格的报价单位应当按本公告要求递交报价文件，报价文件必须包含以下内容：
1. 有效的法人执照（或证明）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件证明和资质证明复印件（加盖公章），分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权原件；
2. 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书原件（若授权代表为法人，则只需提供法定代表人证明书）；
3. 法定代表人及授权代表身份证复印件（若授权代表为法人，则只需提供法定代表人身份证复印件）；
4. 对项目的报价表；
五、 本次项目公告等相关信息在广州医科大学附属第三医院官方网站上公布，并视为有效送达，不再另行通知。
六、 本次论证不产生成交单位，仅做价格咨询。
七、 论证会时间：
会议时间：2023年4月13日上午9:00
   会议地点：广州荔湾区多宝路63号员工培训中心2号会议室
   请有意向参会的单位于2023年4月11日12点前通过以下联系方式报名
联系人：伍工     020-81292570







第二部分 用户需求书
以下：“甲方”、“业主”、“用户”指采购人；“承包方”、“乙方”指投标人
（一）、总体要求：
1、负责各院区化粪池组、排污管道、储沙井季度定期疏通、清理运输，每次吸抽化粪池、沉沙井必须见底、畅通并完成清运处理，确保化粪池不满池溢出，保证各院内不受其污物污染；对下水排水管道排污系统堵塞情况检测，确保排污管道系统流畅。 
2、承包方在合同期间应严格遵守政府、甲方的规范要求及相关规定，污物倾倒排放符合政府相关规定。由于中标人原因造成污物排放不达标或无法通过环保部门的测评，由中标人承担因 此引起的一切经济损失及其他连带责任。 
3、如中标人出现不达标的情况下，采购人下达整改通知书，整改后仍不达标的，下达 再次整改通知书。再次整改仍不合格的，采购人有权解除合同，上报监管部门。 
4、保证化粪池组、储沙井等垃圾污物按市政垃圾收集规范，运输至指定处理处处理垃圾污物。由于中标人污物收集原因造成的污染，由中标人承担由此引起的一切经济损失及其他连带责任，并由中标人缴纳因污物的污染排放的各项罚款，如发生问责采购人的重大环保事故 ，采购人有权对中标人处罚所缴纳罚款的同等金额的费用。
 5、中标人在服务期间因自身原因出现重大质量及安全事故的，采购人有权解除合同, 所有损失由中标人承担。
 6、中标人必须做好工人安全防护和作业场地周边安全防护措施后，才能施工操作，完 工后施工现场的垃圾清理由中标人负责。 
7、逢春节、国庆、劳动节前一周对全院相关化粪池、油池进行常规性清理。常规清理避免在周一至周五白天操作。
8、中标人须具有保障本项目实施的专业设备，如重型吸污车，高压清洗车，有毒气 体检测仪等设备仪器。
9、负责各院区内（门诊区域、住院区域与办公区域）厕所、地漏、洗手盆等各类下水道管道的堵塞疏通工作，要求中标人接到采购人通知后2小时内到达现场处理。
10、管道、马桶、尿兜、地拖池等非必要不拆除，正常的疏通拆除及安装所产生的费用有由中标人负责，若中标人通疏通不了，甲方有权安排另一家或第三方公司进行处理，费用从中标单位疏通费中扣除
10、报价表内相关服务，为本次招标合同内的服务内容，请各投标人在投标前到现场各处认真查实核对，充分理解甲方所要求服务范围内的工作量、难度及质量要求后再进行投标报价。不论是用户还是投标人的原因，投标人一旦中标、或在合同执行中发生数量的错报、漏报及其他相关的任何原因，所发生增加的各项工作内容与数量承包方必须无条件承担，如不执行按违约处理。
11、本合同项目，承包方不得转包、分包。

（二）、服务范围、内容及要求：
服务地点：荔湾院区为广州市荔湾区多宝路63号
            黄埔院区为广州市黄埔区长贤路55号

1、为保障运营管理人员的人身安全及意外保险，应按社会劳动保险的有关规定，为员 工购买养老、工伤、医疗、失业等保险。
2、本项目一价全包。包安全文明施工、包施工工人及相关人员的人身安全、工具、环卫车吸抽化粪池的施工及运输安全，承包人须建立严格安全生产制度、措施，配备相关安全生产用具，承包期内所有的一切工作、责任、安全、风险与费用均由承包方承担。
3、中标人接管清理疏通工作后，必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方 有关法律法规、标准，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策。 
4、中标人应配备充足的疏通人员，制定岗位生产和安全责任制度，保证对各院区各区 域的下水管道堵塞情况迅速响应，定期进行维护保养，定期清淤、清渣等。 
5、每次化粪池、沉沙井清抽疏通服务须按甲方要求完成，并签字确认方为通过。中标人应建立日常工作记录台簿，将每次进行的一切工作活动记录在册，包括化粪池清理、管道疏通、下水道疏通工作内容、完成时间，疏通情况等。 
6、中标人应保证各院区化粪池，沙井地面设备的安全与完整，防止各类事故的发生， 如因管理不善造成的经济损失或重大事故，由中标人负全部责任。 
7、中标人应接受采购人的监督和管理，对不规范运作和不按协议执行，采购人有权要 求中标人纠正，如中标人连续两次拒不执行，采购人将扣罚当月服务费的30%，如连续三次拒不执行，采购人有权单方面解除合同关系。 
8、中标人需保证每天24小时都有管理人员响应堵塞疏通工作，并且管理人员与疏通人员需持卫生健康证上岗。
9、化粪池、化油池每发生一次满溢情况，甲方在当期服务费中扣除1500元/次（可累加），并且承包方需在接电话后90分钟内到达现场清理发生溢满的化粪池、化油池。经甲方确认因特殊天气造成的溢满情况可免除扣款。
10、每次的对化粪池的吸抽、清沉池杂物外运处理以及沙井、大型排水排污管道疏通清淤等的施工完成后，必须经甲方主管部门检查验收并签名确认方为合格。若验收不合格，承包方必须无条件立即进行返工，直至甲方确认合格为准，否则视为违约，扣减当期服务费用10%。
11、发现问题立即处理，防止出现堵塞积水问题。处理前后的照片需与记录表一同于次月第一个工作日提交给用户主管部门。
12、如承包方违反合同约定，不按时完成疏通、清运等工作，用户有权另请第三方完成相关工作，相关服务费（以第三方公司出具发票为准）由承包方承担，从合同款项中扣除。
13、承包方需向用户提交人员安排表，同时注明人员的联系电话。
14、承包方的工作人员必须服从甲方主管部门人员的指派，遵守甲方的规章制度，不得损坏及盗取财物，若有盗窃和有意破坏的行为一经发现，除赔偿相关经济损失外，并追究承包方相关的经济和法律责任。




















项目概况一览表

荔湾院区：
	序号
	楼宇名称
（面积单位㎡）
	型号/容积
	组数
/个数
	年估算车数
	年估算清抽
次数
	备注

	1
	住院楼
	北面（30m³）
	1
	5
	4
	

	2
	
	南面（75m³）
	1
	45
	8
	

	3
	谭兆楼
	北面（7．52m³）
	2
	24
	4
	

	4
	
	南面（7.52m³）
	2
	22
	4
	

	5
	林护堂
	北面（40m³）
	1
	10
	4
	

	6
	
	南面（12m³）
	1
	19
	4
	

	7
	行政楼
	（22.26m³）
	1
	6
	2
	

	8
	教学楼（妇研所实验部）
	（14.602m³）
	1
	11
	4
	

	9
	14号楼（前幼儿园操场）
	（4.868m³）
	2
	32
	4
	

	10
	16号楼（西药库）
	（22.26m³×2）
	2
	22
	6
	

	11
	11号楼图书馆（南面）
	（14.602m³）
	2
	16
	4
	

	12
	11号楼（北面）
	
	2
	3
	4
	

	13
	12号楼北面
	4.868 m³×11.379 m³
	2
	1
	4
	

	14
	12号楼南面
	4.868 m³
	1
	13
	4
	

	15
	12号楼东面医修组
	7.521 m³
	1
	5
	4
	

	16
	门诊楼吸烟区
	
	1
	29
	6
	

	17
	综合维修班（电工房）
	
	1
	2
	4
	

	18
	饭堂门口化油池
	
	1
	9
	4
	

	19
	全院蹲厕、马桶、尿兜
	
	415
	
	
	约250次

	20
	全院洗手盆
	
	450
	
	
	









黄埔院区：

	序号
	楼宇名称
（面积单位㎡）
	型号/容积
	组数
/个数
	年估算车数
	年估算清抽
次数
	备注

	1
	行政楼
	南面（50m³）
	1
	
	
	新院区新设施，暂无数据统计

	2
	住院楼
	西北面（30m³）
	1
	
	
	

	3
	
	东北角（6m³）
	1
	
	
	

	4
	
	东南角（16m³）
	1
	
	
	

	5
	
	南面（9m³）
	1
	
	
	

	6
	
	西南面（50m³）
	1
	
	
	

	7
	门诊楼
	东北面（30m³）
	1
	
	
	

	8
	
	西南面（25m³）
	1
	
	
	

	9
	
	西北面（50m³）
	1
	
	
	

	10
	
	东南面（50m³）
	1
	
	
	

	11
	东一门保安亭
	（2m³）
	1
	
	
	

	12
	全院蹲厕、马桶、尿兜
	
	392
	
	
	

	
	全院洗手盆
	
	782
	
	
	


















报价文件

项目名称：广医三院化粪池、化油池、下水道、沉沙井渠疏通清理项目
项目编号：
	荔湾院区报价
（元）
	小写：￥

大写：人民币

	黄埔院区报价
（元）
	小写：￥

大写：人民币

	两院区合计总价
（元）
	小写：￥

大写：人民币

	服务期限
	2023.9.1～2026.8.31共叁年


注：
1、 须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式（留有空白处默认为响应招标文件要求）。
[bookmark: _Toc381489457]   2、本次论证会不产生成交单位，仅做价格咨询。



公司名称（加盖公章）：
公司法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：      年   月   日


