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第1部分 邀 请 函












 邀 请 函
本次项目为广州医科大学附属第三医院采购广州医科大学附属第三医院黄埔院区楼宇户外LED发光招牌设计、制作及安装服务项目，欢迎符合资格条件的供应商投标。
项目名称：广州医科大学附属第三医院黄埔院区楼宇户外LED发光招牌设计、制作及安装服务项目（项目编号：GYSYBGS-2025-001）
一、采购项目简介
	采购服务名称
	数量
	最高限价(人民币/万元)
	服务完工期

	广州医科大学附属第三医院黄埔院区楼宇户外LED发光招牌设计、制作及安装服务项目
	一项
	45 
	合同签订之日起40个自然日内提交设计施方案并完成制作、安装，并按照相关标准进行验收，并交付给采购人正常使用。


1.简要技术服务要求：投标人须对项目内的所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。服务详细技术参数及执行标准、规格等详见采购文件中的第三部分《用户需求书》。
2.本项目适用的扶持性政策
2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》
3.品目：广告宣传服务
二、投标人资格要求
1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标（响应）的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。
3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟） 。
4）履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟） 。
5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：（提供承诺函，格式自拟）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以资格审查人员于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。（提供承诺函，格式自拟）
4.本项目不接受联合体投标。
备注：已办理报名并成功领取采购文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性审查、符合性审查。
三、投标截止时间： 2025年1月20日下午17:00前（北京时间）
四、投标文件递交地点：广州市荔湾区多宝路63号广医三院行政楼5楼办公室一
五、开标评标时间及地点：院方自定
六、采购信息发布及结果公示：广医三院官方网站“招标采购”栏目，https://www.gy3y.com/aboutus/xxgk/













第二部分 供 应 商 须 知











一、说明
1. 适用范围
1.1   本采购文件仅适用于本采购项目。
 2. 定义
2.1   “采购人”指本采购项目的委托人。
2.2   “投标人”指向采购人提交投标文件并参与投标的法人或其他组织。
2.3   “中标供应商” 指经公开邀请采购程序确定并授予合同的投标人。
2.4   “货物”指投标人按采购文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。
2.5   “服务”指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。
2.6    采购文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和采购文件中规定的电子文件。
3. 合格的投标人
3.1   具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（《邀请函》另有规定的除外）；
3.2   是独立于采购人的供应商；
3.3   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
3.4   为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
3.5   有满足行政主管部门或行业协会对本项目货物、服务的相关许可文件和其他资格证明文件(详见《邀请函》)；
[bookmark: _Toc61460073]二、采购文件
1．采购文件的组成
采购文件包括以下部分：
1.1    邀请函；
1.2    投标人须知；
1.3    用户需求书；
1.4    合同条款；
1.5    投标文件格式。
2．采购文件的澄清
2.1 采购人负责对采购文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明。
3．采购文件的补充和修改
3．1   根据项目的需要,采购人可对采购文件进行修改和变更。
3．2   采购文件的修改将以书面的形式于投标文件提交截止时间前通知本采购文件的所有收受人。该修改文件将构成采购文件的一部分。投标人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。
3．3   考虑到该修改和变更的影响，采购人可决定推迟投标文件提交截止时间。
3．4   在招标过程中,采购文件内容如有实质性的变更,评审小组应以书面形式通知所有参与投标的投标人。若投标人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出招投标,否则将被视为接受此变更并受其约束。
三、投标文件
1．投标文件的编写
1.1 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的投标文件。
1.2 投标文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非采购文件中另有规定）。
1.3 投标人应按采购文件要求的报价范围进行报价。
1.4 投标人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。
2．投标文件的构成及要求
2．1    报价部分（参见采购文件第五部分投标文件格式）；
2．2    商务投标文件（参见采购文件第五部分投标文件格式）；
2．3    技术（服务）投标文件（参见采购文件第五部分投标文件格式）；
2．4    投标人认为需加以说明的其他内容；
2．5    投标人报价的内容与采购文件的技术（服务）、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术规格（服务条款）偏离表和商务条款偏离表。
2．6    投标人应按投标文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。
3．投标文件的签署、装订和密封
3.1 投标文件正本壹套、副本叁套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。投标文件正本应由投标人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在投标文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。
3.2 所有投标文件（附特殊规格的图纸外）应按A4规格制作；建议采用双面打印或复印。
3.3 投标文件须编页码，页码必须连续。
3.4 所有投标文件必须装入密封的信封或封套。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上注明： 
	（正本/副本/报价信封）
于“      年     月     日     时    分”之前不准启封（即投标文件提交截止时间）
项目名称：广州医科大学附属第三医院黄埔院区楼宇LED招牌改造项目   
收件人名称：广州医科大学附属第三医院 
项目编号：  
投标人名称：                                  
投标人地址：                                    邮政编码：
联 系 人：                                      联系电话：


3.5 采购人对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。
3.6 采购人对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。
4．报价有效期
4.1 从投标文件提交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。投标人同意延期的投标人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。
5．投标保证金
5.1    本次项目无需缴纳投标保证金；
6.投标文件的递交和撤回
6.1 投标人应按邀请函中规定的时间和地点于投标文件提交截止时间之前递交投标文件。迟于投标文件提交截止时间递交的投标文件将被视为无效。
6.2 在投标文件提交截止时间前投标人可以撤回报价，但在投标文件提交截止时间之后不允许撤回报价。
四、评审
1．评审小组
1.1	本次采购项目由采购代理机构负责组建评审小组。评审小组由3人或以上单数组成。
1.2	评审小组在评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。
1.3	评审小组依法根据采购文件的规定与投标人进行评审及对最终形成的投标文件进行详细评审,并据此推荐中标候选人。
2．评审程序
2.1   评审小组将在逐一对投标人分别就技术（服务）、商务进行审核，并形成评审纪要         
文件。在评审过程中，任何一方不得透露与评审活动有关的其他投标人的技术（服
务）资料、报价和其他信息。
2.2 在评审过程中，评审小组可以根据采购文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加报价的投标人。
2.3 评审的内容包括但不限于：商务条件、技术规格（服务条款）、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。
2.4 技术（服务）商务评审的时间及地点(见邀请函)。
2.5 在评审过程中，投标人提交的投标文件、澄清文件、最后投标文件等，由投标人法人代表或授权代表当场签字后生效，投标人应受其约束。
3．评审
3.1 评审小组将只对确定为实质上响应采购文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。
3.2   实质上没有响应采购文件要求的投标文件将被视为无效报价。
3.3 评审小组将按采购文件规定的原则进行评审。
4．评审办法
4.1	评审原则
（1）  本次项目评审由评审小组负责完成。评审小组成员由3人或以上单数组成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
（2）  本次采购的评审采用综合评分法。本次评审是以采购文件，最终形成的投标文件和承诺文件为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进（服务优良）、交货时间最短、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的中标供应商。
（3）  参加评审工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保评审工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预评审小组的正常工作。
4.2	评审程序和评审方法
（1）  按照评审程序的规定，评审小组首先阅读投标人的投标文件，评审中发现投标人的投标文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合项目的基本要求而被拒绝。
（2）  在评审的同时评审小组对投标人的投标文件进行初步评审。无效报价的认定条件详见《资格性审查表》《符合性审查表》所列各项内容。
（3）  综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评审小组成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对采购文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术、商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术、商务评分。然后，评出比报价得分。评委会向采购人推荐综合总得分第一名为中标候选供应商，第二名为第二中标候选供应商。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。
（4）  技术、商务和价格的评审：
1）技术评分：技术评分各单项所占分值详见附表《技术评分表》；（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）
2）商务评分：商务评分各单项所占分值详见附表《商务评分表》；（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）
3）价格评分：取满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分40分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=基准价/最后报价×40
如此类推，算出所有投标人的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）
3.1）价格修正：投标人的投标报价中经评审小组确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。
3.2）评审小组将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。
3.3）落实的政府采购政策
3.3.1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，对提供服务的单位为小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
3.3.2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
3.3.3）参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》。
4）投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。
（5）  技术、商务及价格分值分配
	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	分   值
	40
	20
	40


评审总得分=技术评分＋商务评分＋价格评分
4.3	推荐中标供应商
4.3.1 评审小组按综合得分由高到低顺序排列推荐中标候选人（综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者③投标报价与技术得分均相同，由评委会采取随机抽取的方式确定），综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，综合得第三高的投标人为第三中标候选人。
4.4	评审报告
评审小组依据评审结果出具评审报告。
4.5	评审过程的保密性。
（1） 接受报价后，直至中标供应商与买方签订合同后止，凡与审查、澄清、评价、比较、确定中标供应商意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与评审无关的其他人透露。
（2） 从投标文件提交截止时间起到确定中标供应商日止，投标人不得与参加评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标供应商方面向参与评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。
4.6	接受和拒绝任何或所有报价的权利。
代理采购机构和采购人保留在中标之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。
4.7	变更技术（服务）方案的权利。
在评审过程中，采购人有权变更技术（服务）方案或采购数量，如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人不承担任何责任。













附表
广州医科大学附属第三医院黄埔院区楼宇LED招牌改造项目
资格性审查表
由评审小组完成
	评议内容
	投标人

	1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标（响应）的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
	

	2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。
	

	3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟） 。
	

	4）履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟） 。
	

	5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：（提供承诺函，格式自拟）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
	

	6)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以资格审查人员于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。
	

	7)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。（提供承诺函，格式自拟）
	

	8）本项目不接受联合体投标。
	

	结    论
	


注：1．表中符合要求的填写“○”；不符合要求的填写“X”。
2． 在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。












附表
广州医科大学附属第三医院黄埔院区楼宇LED招牌改造项目
符合性审查表
由评审小组完成
	评议内容
	投标人

	1） 投标报价未超过本项目内单价限价或最高限价；
2） 对本项目全部招标内容进行投标报价；
3）投标报价是唯一确定的。
	

	投标文件按照采购文件规定要求签署、盖章。
	

	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。
	

	提供《报价函》，投标有效期满足采购文件要求。
	

	实质性响应采购文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离
	

	投标文件没有采购人不能接受的附加条件。
	

	如果评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。
	

	不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。
	


注：1.表中符合要求的填写“○”；不符合要求的填写“X”。
2.在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。



广州医科大学附属第三医院黄埔院区楼宇LED招牌改造项目 
评分细则

	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分20.0分
技术部分40.0分
报价得分40.0分

	技术部分
	主要技术参数及相关要求响应情况 （20.0分）
	评审小组根据投标人对用户需求书中“主要技术参数及相关要求”响应情况进行评审：完全满足用户需求书中的主要技术参数及相关要求的得满分20分； 有1-2条参数要求不满足的得15分；有3-4条参数要求不满足的得10分；有5-6条参数要求不满足的得5分；超过6条参数要求不满足的得0分。
 注：如用户需求书中有明确提供的证明资料，则以用户需求书中要求的为准，如用户需求书中无明确证明材料的，则以投标人提供的响应表上的响应情况进行评审。

	
	项目实施方案 （10.0分）
	根据投标人提供的项目实施方案进行综合评价（需包括技术方案、物料制作、安装方案、工作计划等）： （1）项目实施方案涵盖了以上全部内容，且有详细合理的技术和物料制作方案、安装方案可行、工作计划安排合理，方案内容满足或优于用户需求的，得10分； （2）项目实施方案完全涵盖了以上全部内容，但其中1项内容不够完整或不够合理，整体方案基本能满足用户需求的，得6分； （3）项目实施方案未完全涵盖了以上全部内容，或其中2项或以上内容不够完整或不够合理，整体方案不完全满足用户需求的，得3分； （4）未提供相关方案或其他不得分。

	
	供货方案 
（5.0分）
	根据投标人提供的供货方案进行综合评审（需包括供货管理；供货流程；供货时间保证等）： （1）供货方案涵盖了以上全部内容，且供货管理制度完善、供货流程详实、供货时间合理，方案内容满足或优于用户需求的，得5分； （2）供货方案完全涵盖了以上全部内容，但其中1项内容不够完整或不够合理，整体方案基本能满足用户需求的，得3分； （3）供货方案未完全涵盖了以上全部内容，或其中2项或以上内容不够完整或不够合理，整体方案不完全满足用户需求的，得1分； （4）未提供相关方案或其他不得分。

	
	售后服务方案
 （5.0分）
	根据投标人的售后服务方案进行综合评审（需包括售后服务整体方案；售后服务承诺（须包括售后服务响应时间、售后应急响应时间、产品退换（更换）的期限；售后服务的保障措施等）： （1）售后服务方案涵盖了以上全部内容，且相应内容能够符合项目需求，并完全满足或优于项目和采购人需求，得5分； （2）售后服务方案完全涵盖了以上全部内容，但其中1项内容不够完整或不够合理，整体方案基本能满足用户需求的，得3分； （3）售后服务方案未完全涵盖了以上全部内容，或其中2项或以上内容不够完整或不够合理，整体方案不完全满足用户需求的，得1分； （4）未提供相关方案或其他不得分。

	商务部分
	对用户需求书中主要商务要求的响应程度 （10.0分）
	完全响应户需求书中主要商务要求的得10分，有1-3项不满足或负偏离的得5分，超过3项不满足或负偏离的得0分。

	
	类似项目经验 
（5.0分）
	投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接过与宣传品或标识制作相关的类似项目经验，每提供一份业绩得2.5分，最高得5分。注：须提供上述项目业绩的合同关键页，加盖投标人公章，同一用户单位的多个项目经验仅对一个项目经验计分，不重复计分。

	
	响应时间
 （5.0分）
	中标人承诺在接到采购人的供货需求通知后，常规服务货物需求需在24小时内响应，加急货物需求需在3小时内响应，并且能够在约定时间内保证宣传品及标识制作完成，送货到指定送货地址，加急情况下制作及安装的所有产品不额外增加费用，得5分。 注：提供承诺函并加盖公章，格式自拟，不提供不得分。

	投标报价
	投标报价得分
（40.0分）
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。



备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.01。


















第三部分 用 户 需 求 书













总体说明：
1.标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。
2.标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。
3.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。
4.节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。
5.环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及到环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

一、项目内容：
	项目内容
	服务名称

	包组一
	门诊楼楼宇户外LED发光招牌设计、制作及安装服务

	包组二
	行政楼楼宇户外LED发光招牌设计、制作及安装服务

	包组三
	住院楼楼宇户外LED发光招牌设计、制作及安装服务



二、项目要求：
1、本项目为广州医科大学附属第三医院黄埔院区楼宇户外LED发光招牌设计、制作及安装服务项目，主要包括门诊楼、行政楼、住院楼楼宇LED招牌设计、制作、安装工程及配套服务。供应商必须按现有用户需求中的附件清单提供设计方案和效果图，并提供设计施工方案（包括但不限于设计图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工等，固定总价大包干）。
[bookmark: _Toc300678009]2、现场踏勘、答疑
2.1 供应商须按采购要求自行组织踏勘现场。
2.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
2.3 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
2.4 采购人在踏勘现场中介绍的施工场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
3、供应商自行承担所有准备及参与投标的有关费用，对投标申请人不作任何解释说明。
4、供应商提供的货物必须是原厂正品、全新的，符合国家及用户提出的有关质量标准的产品，包括合同条款、工期、制作工艺、材质要求、环保要求、防火要求、质保期服务等。
5、供应商应按照招标文件的技术、商务评审项目内容，在响应文件中提供相应的证明材料，如未按要求提供或提交资料不齐全，评委有权认为其不符合或不具备并酌情扣分。
6、针对安装部分，成交供应商须委托给具备市应急管理局核发的高处作业《特种作业操作证》的代为进行承接，涉及到特种作业的人员必须具备相应的资格证件。
7、成交供应商的投标报价为最终结算价，包括一切预知与不可预知的费用。
8、主要材料品牌详见第五条。
9、中标单位须在本项目合同签订前，到现场踏勘以求最准确尺寸。
10、项目验收必须符合相关规范要求，包括光污染等影响的检测。
三、项目用时要求：合同签订之日起40个自然日内交货并完成安装、验收，并交付给采购人正常使用。
4、 项目限价：本项目最高限价为人民币45万元。
五、货物名称、数量、主要技术参数及相关要求：
（一）标识制作安装明细表
包组一：
	广州医科大学附属第三医院黄埔院区门诊部户外LED发光招牌设计、制作及安装服务项目造价预算表

	序号
	项目名称
	规格（m）
	数量
	单位
	单价(元)
	金额(元) 
	备注

	（一）建筑外立面LED招牌制作（门诊楼）

	1★
	中文“广州医科大学附属第三医院黄埔院区”（16个中文字）
	按照字体比例，其中的“广”字不少于2.16*2.9，其余按照字体比例
	不少于52
	m2
	
	
	1、户外铝板面板厚度为3.0mm(国标)围边板厚度为2.5mm；
2、字体厚度中文为10cm；英文为8cm；
3、LED灯源采用蓝景品牌方形模组外露灯珠，英文字体采用9mm圆形外露灯珠；
4、专业激光雕刻、面板切割、防水处理，烤喷进口汽车漆；
5、按字的最大接触面计算；
6、字体内部加装镀锌角铁支架。

	2★
	英文“The Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University(Huangpu Campus)”（69个英文字母）
	按照字体比例，其中的“T”字不少于0.5*0.64，其余按照字体比例
	不少于
69
	个
	
	
	

	3★
	医院标志（1个）
	5*4.15
	不少于
15.48
	m2
	
	
	

	4★
	包括但不限于招牌整体支架翻新维修、增加防护固定，增加支架等
	
	1
	项
	
	
	招牌钢结构支架防锈油漆，增加支架防护措施和焊点等，增加支架数量。

	5▲
	材料上楼搬运费
	
	1
	项
	
	
	

	6▲
	微电脑时控开关
	
	1
	个
	
	
	上海卓一、珠江或与之同等级别的品牌

	7▲
	空气开关
	
	1
	个
	
	
	上海卓一、珠江或与之同等级别的品牌

	8▲
	开关电源
	
	24
	个
	
	
	基立或与之同等级别的品牌

	9▲
	电线电缆
	4-6平方电线
	1
	项
	
	
	珠江或与之同等级别的品牌

	10▲
	线管线槽
	
	1
	项
	
	
	

	11▲
	散热风扇
	
	1
	个
	
	
	用于电箱

	12▲
	专用配电箱
	
	1
	个
	
	
	

	13▲
	施工防护保险金
	
	1
	项
	
	
	

	14
	运输费用费
	
	1
	项
	
	
	

	15
	高空作业安装费
	
	1
	项
	
	
	

	16
	原招牌拆除及搬运费用
	
	1
	项
	
	
	

	
	项目总计（含税）：
	
	

	备注: ★以上报价是产品为不少于两年质保期的含招牌制作、运输、安装及配套服务、人工、保险、税金等其他一切费用的完成价。

包组二：

	广州医科大学附属第三医院黄埔院区行政楼户外LED发光招牌设计、制作及安装服务项目造价预算表

	序号
	项目名称
	规格（m）
	数量
	单位
	单价(元)
	金额(元) 
	备注

	（一）建筑外立面LED招牌制作（行政楼）

	1★
	中文“广州医科大学附属第三医院黄埔院区”（16个字）
	按照字体比例，其中的“广”字不少于2.18*2.93，其余按照字体比例
	不少于53
	m2
	
	
	1、户外铝板面板厚度为3.0mm(国标)围边板厚度为2.5mm；
2、字体厚度中文为10cm；
3、LED灯源采用蓝景品牌方形模组外露灯珠；
4、专业激光雕刻、面板切割、防水处理，烤喷进口汽车漆；
5、按字的最大接触面计算；
6、字体内部加装镀锌角铁支架。

	2★
	英文“The Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University(Huangpu Campus)”（69个英文字母）
	按照字体比例，其中的“T”字不少于0.5*0.64，其余按照字体比例
	不少于
69
	个
	
	
	

	3★
	医院标志（1个）
	5*4.15
	不少于15.48
	m2
	
	
	

	4★
	包括但不限于招牌整体支架翻新维修、增加防护固定，增加支架等
	
	1
	项
	
	
	招牌钢结构支架防锈油漆，增加支架防护措施和焊点等，增加支架数量。

	5▲
	材料上楼搬运费
	
	1
	项
	
	
	

	6▲
	微电脑时控开关
	
	1
	个
	
	
	上海卓一、珠江或与之同等级别的品牌

	7▲
	空气开关
	
	1
	个
	
	
	上海卓一、珠江或与之同等级别的品牌

	8▲
	开关电源
	
	17
	个
	
	
	基立或与之同等级别的品牌

	9▲
	电线电缆
	4-6平方电线
	1
	项
	
	
	珠江或与之同等级别的品牌

	10▲
	线管线槽
	
	1
	项
	
	
	

	11▲
	散热风扇
	
	1
	个
	
	
	用于电箱

	12▲
	专用配电箱
	
	1
	个
	
	
	

	13▲
	施工防护保险金
	
	1
	项
	
	
	

	14
	运输费用费
	
	1
	项
	
	
	

	15
	高空作业安装费
	
	1
	项
	
	
	

	16
	原招牌拆除及搬运费用
	
	1
	项
	
	
	

	项目总计（含税）：
	

	备注: ★以上报价是产品为不少于两年质保期的含招牌制作、运输、安装及配套服务、人工、保险、税金等其他一切费用的完成价。


	包组三：

广州医科大学附属第三医院黄埔院区住院部户外LED发光招牌设计、制作及安装服务项目造价预算表

	序号
	项目名称
	规格（m）
	数量
	单位
	单价(元)
	金额(元) 
	备注

	（一）建筑外立面LED招牌制作（住院楼）

	1★
	中文“广州医科大学附属第三医院黄埔院区”（16个字）
	按照字体比例，其中的“广”字不少于2.25*3，其余按照字体比例
	不少于50.9
	m2
	
	
	1、户外铝板面板厚度为3.0mm(国标)围边板厚度为2.5mm；
2、字体厚度中文为10cm；              3、LED灯源采用蓝景品牌方形模组外露灯珠；
4、专业激光雕刻、面板切割、防水处理，烤喷进口汽车漆；
5、按字的最大接触面计算；                   6、字体内部加装镀锌角铁支架。

	2★
	英文“The Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University(Huangpu Campus)”（69个英文字母）
	按照字体比例，其中的“T”字不少于0.5*0.64，其余按照字体比例
	不少于
69
	个
	
	
	

	3★
	医院标志（1个）
	3.6*3
	不少于10.8
	m2
	
	
	

	4★
	包括但不限于招牌整体支架翻新维修、增加防护固定，增加支架等
	
	1
	项
	
	
	招牌钢结构支架防锈油漆，增加支架防护措施和焊点等，增加支架数量。

	5▲
	材料上楼搬运费
	
	1
	项
	
	
	

	6▲
	微电脑时控开关
	
	1
	个
	
	
	上海卓一、珠江或与之同等级别的品牌

	7▲
	空气开关
	
	1
	个
	
	
	上海卓一、珠江或与之同等级别的品牌

	8▲
	开关电源
	
	17
	个
	
	
	基立或与之同等级别的品牌

	9▲
	电线电缆
	4-6平方电线
	1
	项
	
	
	珠江或与之同等级别的品牌

	10▲
	线管线槽
	
	1
	项
	
	
	

	11▲
	散热风扇
	
	1
	个
	
	
	用于电箱

	12▲
	专用配电箱
	
	1
	个
	
	
	

	13▲
	施工防护保险金
	
	1
	项
	
	
	

	14
	运输费用费
	
	1
	项
	
	
	

	15
	高空作业安装费
	
	1
	项
	
	
	

	16
	原招牌拆除及搬运费用
	
	1
	项
	
	
	

	项目总计（含税）：
	

	备注: ★以上报价是产品为不少于两年质保期的含招牌制作、运输、安装及配套服务、人工、保险、税金等其他一切费用的完成价。



（二）标识制作安装效果图和规格图
1、包组一：门诊楼楼宇户外LED发光招牌设计、制作及安装服务
在原有的基面上按照我院提供的效果图和规格图，制作安装LED户外招牌及支架：户外招牌内容为 “标志+广州医科大学附属第三医院黄埔院区+英文”。
[image: ]
[image: ]
[image: ]
采购项目的效果图和规格图（仅用于参考）

2、包组二：行政楼楼宇户外LED发光招牌设计、制作及安装服务
在原有的基面上按照我院提供的效果图和规格图，制作安装LED户外招牌及支架：户外招牌内容为 “标志+广州医科大学附属第三医院黄埔院区+英文”。

[image: ]
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采购项目的效果图和规格图（仅用于参考）

3、住院楼楼宇户外LED发光招牌设计、制作及安装服务
在原有的基面上按照我院提供的效果图和规格图，制作安装LED户外招牌及支架：户外招牌内容为 “标志+广州医科大学附属第三医院黄埔院区+英文”。
[image: ]
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采购项目的效果图和规格图（仅用于参考）

（三）、材料要求：
1、★所有采用的金属材料、钢材、铝合金板材、非金属材料、零配件、密封材料及结构胶等应符合有关材料的国家或行业标准。符合环保和防火要求。同时材质的厚度，最终的规格，严格按照采购清单的要求。
2、★指示牌使用铝板、铝合金、不锈钢的结构部分厚度及面板厚度不得少于项目采购清单规定的厚度，涂层厚度不得少于规定值，以保证涂层质量。
3、★所有采用的亚克力（PMMA）面板应符合参考标准GB7134-86烧铸型工业有机玻璃板材及相关材料的国家或行业标准。环保、耐磨擦，难燃等级B1级，五年内不变形；热变形温度≥100℃，拉伸强度≥75Mpa，弹性变量≥3430 Mpa，弯曲变量≥117.75Mpa；硬度18HB。
3、★LED灯技术参数要求：颜色：供应商根据自身设计方案选择，中标后深化设计由甲方确认；LED采取串并联组合电路设计，避免多个LED发生故障的同时保证亮度一致性；使用具有协助固定系统的机械夹固定LED；抗严寒及震动；典型负载为每英寸≥1.50瓦；均匀的光输出；亮度：≥5000cd/m2；显色指数≥90；视角：≥+140 degree；；工作温度:-20°C- 65°C ；工作湿度: 0%-95%；贴片模组电源接线方式采用焊锡焊接，加防水塑套接线；光衰率：连续24小时使用2年衰减小于10% ，4年衰减小于30% ；平均寿命：50000小时以上；可多级调节亮度。
（四）、金属加工工艺要求：
1、★焊接前应去除待焊接表面的灰尘，油脂，水雾和氧化物。去除动力切割和手工磨光所造成的铁屑和渣滓。
2、★焊接时注意不得有飞溅物掉落在材料的表面,以免影响产品的最终外观质量.
3、★施焊前焊工应复查构件接头质量和焊区的处理情况,如不符合要求,应在修整合格后方能施焊。
4、★角焊缝转角处宜连续绕角施焊.
5、★铝材在使用前应按设计要求核对其规格、材质、型号，要求无裂纹、缩孔、夹渣或凹陷的缺陷。
6、★焊接后应重新调平、调直，确保结构件与饰面板料连接平稳。

六、主要商务要求
（一）质保期、售后服务：
1、★质保期是项目验收合格日起不少于两年。
2、▲质保期内：所有维修保养或因质量问题造成的返修及备配件更换，其工作及相应工具均由供应商提供，其产生所有费用由供应商负责承担。
3、▲成交供应商保证在接到采购人维修通知的12小时内作出响应，并于24小时内派技术人员到达采购人单位并提出整改方案，72小时内排除故障。

（二）验收要求
1、项目验收
1.1 ★成交供应商配送货物须按时按量按质送到采购人指定地点并安装，采购人按合同对货物进行认真验收，对不符合规格要求的货物，成交供应商须无条件退货。成交供应商未能履行招标文件和合同所定事项或供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，采购人退货后将记录在案，并对成交供应商予以处罚，成交供应商除要承担因此产生的一切损失和费用外，情节严重的可取消其供应资格。
1.2 ★验收完毕后，双方必须在货物收货清单（格式自定，但必须包括货物数量、品目等内容）上签名确认，货物收货清单作为采购人支付货款的依据之一。
1.3 ★验收应在采购人和成交供应商双方约定的检验期内按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他（如未按采购人签印的内容进行制作、装订、错漏、缺页、图像或字迹不清等）不符合合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担。
1.4 ★验收发现质量问题的，成交供应商负责免费重新制作并调换，并承担由此给采购人造成的一切损失。

2、售后服务保障能力
[bookmark: _GoBack]2.1 ▲售后服务：按照《广州市户外广告和招牌设置管理办法》的要求，供应商在质保期中需要提供售后服务：
（1）成交供应商建立维护保养、排查隐患和应急处置制度。
（2）成交供应商每月组织重点隐患安全排查不少于1次，每季度组织隐患全面排查不少于1次，每年汛期前组织隐患专项排查不少于1次；遇到台风、暴雨等极端异常天气及时开展排查，做好台账记录和管理。
（3）发现安全隐患的，采取加固或者拆除、设置安全警示标志、启动应急预案、配备应急能源等安全防范措施。加固或拆除所需配件费用应另行协商结算。

（三）付款方式
1. 签订合同后15个工作日内由成交供应商提出申请，采购人支付40%合同款项；所有外立面的标识到达现场安装完成后，由成交供应商提出申请，采购人支付40%合同款项；项目全部货物安装完成并通过验收后10个工作日内，采购人向成交供应商支付至合同总金额的95%，余下的5%作为履约保证金，履约保证金待质保期后退回。
2. 成交供应商向采购人开具正式发票，并提供合同复印件，方可办理相关申报支付手续。

七、其他要求
1.供应商需提供以往同类项目业绩，如中标通知书、项目合同复印件等内容。
2.供应商拟派驻本项目的企业技术力量，如项目负责人、工程施工管理人员、特种作业人员、安全员等岗位人员的配备，并为相关人员购买保险。
3.供应商的保修服务水平及能力售后服务保障能力及便利性
4.供应商认为有需要提供的其它商务资料
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