附件：
广州医科大学附属第三医院荔湾和黄埔两院区膳食中心厨房油烟管道清洗服务项目需求及询价表
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	询价

	荔湾院区膳食中心厨房

	1
	抽排风机清洗
	1
	台
	

	2
	油烟静化器清洗
	1
	台
	

	3
	清洗不锈钢烟罩
	22
	米
	

	4
	清洗烟罩顶集油管
	22
	米
	

	5
	鲜风机出风风管清洗
	1
	项
	

	6
	不锈钢炉灶炉面清洗
	1
	项
	

	7
	售卖间及点心间烟罩擦拭
	15
	米
	

	8
	不锈钢盖沟板及渠道清洗
	75
	米
	

	9
	炉底场地清洗
	1
	项
	

	10
	大炒炉后烟通清洗
	8
	个
	

	一年一次项目
	

	11
	鲜风机刮尘
	1
	台
	

	12
	墙外直管内部清洗
	30
	米
	

	黄埔院区行政楼二楼餐膳食中心厨房

	1
	抽排风机清洗
	1
	台
	

	2
	油烟静化器清洗
	1
	台
	

	3
	清洗不锈钢烟罩          
	14
	米
	

	4
	清洗烟罩顶集油管
	18
	米
	

	5
	鲜风机出风风管清洗
	1
	项
	

	6
	不锈钢炉面清洗
	1
	项
	

	7
	点心房及洗碗间烟罩擦拭
	5
	米
	

	8
	炉底场地清洗
	1
	项
	

	一年一次项目
	

	9
	厨房至天面直管内部清洗
	15
	米
	

	黄埔院区住院楼营养厨房

	1
	抽排风机清洗
	1
	台
	

	2
	油烟静化器清洗
	1
	台
	

	3
	清洗不锈钢烟罩          
	12
	米
	

	4
	清洗烟罩顶集油管
	16
	米
	

	5
	鲜风机出风风管清洗
	1
	项
	

	6
	不锈钢炉面清洗
	1
	项
	

	7
	点心房及洗碗间烟罩擦拭
	5
	米
	

	8
	炉底场地清洗
	1
	项
	


要求：
1、 荔湾院区餐厅，第1 - 10项一年清洗六次；第11、12项一年清洗一次。
2、 黄埔院区行政楼二楼餐厅及住院楼营养厨房，第1 - 8项一年清洗六次；第9项一年清洗一次。
3、 具体清洗时间和项目由甲方安排，以具体清洗项目结算费用。
二、验收方式：
1、每次厨房清洗完毕后，由甲方人员与乙方施工负责人共同验收。
2、清洗后的抽油烟罩内外、隔油网、净化器等无明显油渍。
3、铲刮后横烟管内、风机等无明显油渣。
4、每次清洗铲刮后，抽油烟机系统需达到厨具及系统工作要求。
三、双方协作条款：
1、在施工期间，乙方施工人员需遵守甲方的规章制度。乙方需在甲方停止工作之后，方可进入施工现场。施工结束后，乙方负责清理施工场地的环境卫生，并将清理出的排污油泥运离现场。 
2、清洗施工期间，甲方提供施工所需的水电、照明、热水、梯子、停车位等相关配合。乙方需做好一切安全措施后才可操作，施工人员出现的一切工伤安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。
3、清洗全过程需甲方派人到现场勘察并给予指示，如有问题应及时指出，乙方需及时处理。 
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