一：算力服务器数量：1台

★1、4U机架式服务器，提供4个国产化CPU（单颗cpu主频≥2.6GHz，核数≥48核），提供8颗超强算力的国产化AI处理器，整机提供不少于2.2PFLOPS@FP16算力；

▲2、支持32个内存插槽，配置不少于16根32G内存条；

3、配置2个960GB SATA固态硬盘，2个3840GB NVMe固态硬盘；

▲4、配置4个200GE-双端口-QSFP56网卡（含200G多模光模块），1个25GE-双端口-SFP28网卡（含25G多模模块），1个25GE-双端口-SFP28网卡（含10G多模模块）；

5、配置4块热插拔电源模块，单个电源功率不高于2650W；

6、提供3年质保服务、3年介质保留服务、原厂硬件安装上架服务。

二：AI算力网关软件1套

1、AI算力网关软件平台须为完全自主研发，并提供相应的著作权登记证书；

2、平台支持镜像配置管理功能，实现模型适配与平台版本的解耦；应提供镜像上传功能，支持用户在镜像配置页面通过上传入口选择本地PC端镜像文件并确认上传，且支持上传推理镜像；应支持以列表形式展示镜像配置信息，并支持按镜像类型进行筛选及按镜像名称关键字进行检索；应支持对已上传的镜像配置执行删除操作。

▲3、支持创建大模型服务时选择单实例算力分配方式，包括整卡分配和自由切分。自由切分支持通过指定主机和GPU，并按算力百分比和显存大小分配算力，显存支持GiB单位，最小粒度为0.25GB；提供产品功能截图证明。

▲4、平台预置支持不少于7种主流供应商类型，至少包括阿里云百炼、硅基流动、火山引擎、DeepSeek、智谱AI、moonshot（Kimi）、OpenRouter；支持通过配置base_url和api_key的方式自定义接入任意OpenAI兼容或Anthropic兼容供应商，并支持使用原有协议针对每个模型直接配置访问URL和modelname，全程无需二次开发；提供产品功能截图证明。

▲5、平台支持语义级智能路由能力，能够根据请求语义内容、任务类型及复杂度自动将简单任务分发至轻量模型、复杂任务分发至旗舰模型，在不降低输出质量的前提下降低Token费用；应支持配置语义路由后端模型，后端模型类型应覆盖文本生成与图片理解等多模态能力，路由配置创建后应立即生效；针对ClaudeCode、Opencode等AICoding编码工具场景下通过语义路由进行模型调度，在DeepSWE、SWE等公开软件工程测评集上经语义路由调度后任务成功率不下降、实现Token成本节省50%以上；提供性能测试报告证明并加盖原厂公章。

6、支持在模型接入侧支持为每个模型配置输入上下文长度；模型路由调用时，自动将请求调度到符合上下文长度的上游模型；当请求输入长度超过所配置上游模型支持的最大输入长度时，直接返回400错误码。

▲7、支持聚合路由功能，可将多个后端模型（最多16个）聚合为一个统一模型名称对外提供服务；支持轮询调度策略，请求依次循环分配到各后端模型。聚合路由后端支持文本生成、embedding、rerank等模型类型。支持创建后在线修改调度策略，无需重启服务；提供产品功能截图证明。

▲8、支持依据评估结果分析模型服务性能瓶颈，提供与瓶颈对应的具体优化建议，明确建议采用的优化技术及预期改善指标，例如对Decode阶段生成效率受限的情况，支持给出自适应投机解码等优化建议，优化后可重新评估验证效果；提供产品功能截图证明。

▲9、平台具备大模型服务性能优化能力，能够持续提供优化部署镜像；要求在满足基本SLO的前提下，提供不少于2种主流GPU（含英伟达与昇腾）算力上的推理性能优化效果测试报告，测试报告可证明平台在AICoding等超长上下文（128K）的典型场景下具备推理性能2倍以上的优化能力；提供性能测试报告证明并加盖原厂公章。

▲10、平台支持统一管理GPU异构裸金属算力集群，提供国内厂商昇腾、海光、沐曦、天数智芯主流GPU品牌兼容认证报告或证书，保证良好兼容性。

▲11、平台应支持以overlay方式安全接入第三方算力：运维人员填写基础信息后，由平台下发接入令牌及Helm安装命令，在客户自有Kubernetes集群中部署maas-agent组件；agent携带令牌主动完成注册上报与数据同步，全过程不得涉及Kubeconfig等集群管理凭据，满足安全合规要求；接入并统一纳管后，平台应持续采集GPU资源信息、模型服务部署信息及推理引擎运行指标；应支持GPU卡级故障标记与展示，以及算力池/节点离线判定与恢复，相关采集周期不大于30秒；算力池移除前必须清理该算力池下所有模型服务，存在模型服务或其他依赖关系时不允许强制删除算力池；提供产品功能截图证明。

▲12、支持同一平台统一纳管云端模型API与本地/第三方专属算力资源（含已有智算中心、GPU-K8s资源池、运营商租赁算力）并实现可视化，提供统一模型接入、GPU算力统一管理、模型发布部署、模型路由负载与调度效果、成本统计的全局视图，屏蔽单一MaaS平台差异，实现AI算力全生命周期、全局协同的算力供给，提升运维与运营效率。提供产品功能截图证明。

13、为提升缓存命中率、降低时延与Token成本，要求模型路由支持缓存亲和（KVCache亲和）调度，将相同上下文/前缀的请求调度到缓存命中率更高的后端模型供应商，从而最大化KVCache命中率，将token结算价格命中到缓存价格中，整体降低token费用；

14、支持启用禁用模型服务的限流策略，支持根据并发连接数、请求频率、输入token数、输出token数设置限流策略，能够对不同业务调用的模型服务API设置不同的限流策略。

▲15、支持在管理平台页面表单中创建自定义模型服务，支持选择模型名称和模型挂在路径；提供产品功能截图证明。

▲16、平台提供AICoding等超长上下文（128K）典型场景下，昇腾（包括910C和910B）PD合一、PD分离的部署GLM和DeepSeek的多机推理优化方案，提供相比于开源最新推理引擎基线提升2倍以上的性能优化测试报告证明。

17、平台应支持模型服务列表的统一查看与管理，列表操作应涵盖重新启动、编辑、监控查看、日志查看、在线体验及删除功能；应支持查看推理服务的服务详情，并提供业务调用、QPS、吞吐、首字符时延、GPU显存使用率、GPU使用率、CPU使用率、内存使用率等核心指标的监控趋势图，且支持按日期时间范围进行过滤筛选；应支持查看模型服务的推理服务日志及组件日志，并支持通过日期时间过滤条件对日志进行筛选。

▲18、平台支持在WEB管理界面对接安全护栏产品，支持配置安全策略，对指定的模型路由开启护栏策略，安全护栏支持文本模型和多模态模型护栏；提供产品功能截图证明。

▲19、平台应支持基于API Key及模型服务维度的大模型用量指标展示，指标项应至少涵盖总调用次数、平均调用时长、平均首Token时长、总失败次数、消耗总Token数、输入Token数及输出Token数；应支持总视图模式，并支持按APIKey、模型服务及时间窗口进行筛选，时间窗口筛选粒度应支持1天、7天、15天、30天及自定义时间范围；应支持将用量观测数据导出为结构化文件；提供产品功能截图证明。

★20、提供每年不少于500亿tokens消耗量的智能调度授权和不少于16张卡的GPU管理授权。

